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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	福建溪林水业有限公司蜂蜜水建设项目

	项目代码
	2604-350429-04-01-518378

	建设单位联系人
	张添福
	联系方式
	13305913022

	建设地点
	福建省三明市泰宁县大洋坪工业园二路8号G栋厂房

	地理坐标
	（东经117度8分50.164秒，北纬26度56分39.865秒）

	国民经济

行业类别
	C2926塑料包装箱及容器制造

C1529茶饮料及其他饮料制造
	建设项目
行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业29-53.塑料制品业292

十二、酒、饮料制造业15-26.饮料制造152*

	建设性质
	(新建（迁建）
(改建

(扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目


	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	泰宁县发展和改革局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	闽发改备〔2026〕G070083号

	总投资（万元）
	800
	环保投资（万元）
	37

	环保投资占比（%）
	4.6
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	(否
(是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	3076.9

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，土壤、声环境不开展专项评价，地下水原则上不开展专项评价。项目专项设置情况参照表1专项评价设置原则表，具体见表1-1。

表1-1  项目专项评价设置表

专项评价类别

设置原则

本项目情况

是否设置专项

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目排放废气不含左侧有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气

否
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目生活污水经化粪池处理后通过市政管网进入泰宁县污水处理厂，洗瓶废水和洗罐废水通过沉淀处理后与软水制备产生的浓水直接通过市政管网进入泰宁县污水处理厂

否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目危险物质存储量未超过临界量

否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及取水口

否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不属于海洋工程

否

地下水
原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作
项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区
否

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。

根据上表分析可知，项目无需开展专项评价工作。

	规划情况
	规划名称：《福建泰宁工业园区总体规划修编（2021-2035年）》

审批机关：/

审批文件名称及文号：/
规划名称：《泰宁县国土空间总体规划（2021-2035年）》

审批机关：福建省人民政府
审批文件名称及文号：《福建省人民政府关于三明市所辖9个县（市）国土空间总体规划（2021—2035年）的批复》（闽政文〔2024〕193号）

	规划环境影响
评价情况
	文件名称：《泰宁工业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》

审查机关：福建省生态环境厅

审查文件名：福建省生态环境厅关于印发泰宁工业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书审查小组意见的函（闽环评函〔2023〕14号）

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1、与《泰宁县国土空间总体规划（2021-2035年）》的符合性分析

对照《泰宁县国土空间总体规划（2021-2035年）—县域工业用地控制线规划图》（见附图8），项目选址位于工业用地控制线中的大洋坪工业区，因此，本项目建设符合泰宁县国土空间总体规划要求。
2、与《福建泰宁工业园区总体规划修编（2021-2035年）》的符合性分析
根据《福建泰宁工业园区总体规划修编（2021-2035年）》可知园区成为“一轴三园”的空间结构。“一轴”即依托205省道作为园区的产业发展轴，“三园”即以各个园区为基础，本着“差异发展、统筹协调”的原则，形成三个特色产业园区：丰元工业园、大洋坪工业园、朱口工业园。规划面积279.91hm2（丰元208.14hm2、大洋坪35.6hm2、朱口36.17hm2）。丰元工业园主导发展竹木制品业、机电装备制造业（机电制造业）为主导，适度发展食品制造业，逐步发展成为集生产、研发、生活等功能为一体的产城融合的示范区。大洋坪工业园逐步发展成为以食品酒饮料制造业、机电装备制造业（交通运输设备制造业）为主导，适度发展非金属矿物制品业为一体的综合性产业园区。朱口工业园逐步发展成为以竹木制品业、机电装备制造业（机械设备制造业）为主导，适度发展农副食品加工业等产业为一体的新型工业园区。

本项目位于大洋坪工业园二路8号G栋厂房，主要为蜂蜜水制造，属于食品酒饮料制造业，且项目产生的污染物经治理后满足排放标准要求，符合福建泰宁工业园大洋坪工业园规划要求（大洋坪工业园土地利用规划图见附图6）。

3、与《福建泰宁工业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》及审查意见的符合性

（1）与规划园区生态环境准入清单符合性分析
根据《福建泰宁工业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》，项目与规划环评提出的生态环境准入清单符合性详见表1-2。


	
	表1-2  与规划环评中福建泰宁工业园区生态环境准入清单符合性分析

清单类型

准入内容

本项目情况

符合性

空间布局约束

生态空间

（1）本次规划修编建设用地红线范围内未涉及生态保护红线、生态公益林，大洋坪工业园区北侧红线区域压占少量永久基本农田（77m2），压占区域不具备开发条件，应暂缓开发，待后续城镇开发边界调整符合条件后方可开发建设；

（2）大洋坪工业园极少片地块涉及泰宁县一般生态空间-生物多样性优先保护单元，禁止发展高耗能、高排放、高污染产业，禁止有损自然生态系统的侵占水面、湿地、林地的农业开发活动。在不损害生态系统功能的前提下，因地制宜地适度发展旅游、农林产品生产和加工、观光休闲农业等产业；

本项目不涉及永久基本农田，租用泰宁县工业园区建设发展有限公司厂房面积3076.9m²，属于工业用地。根据福建省生态环境分区管控数据应用平台查询可知，项目位于福建泰宁工业园区（ZH35042920001），不涉及泰宁县一般生态空间-生物多样性优先保护单元。
符合
生活空间

做好园区规划红线内用地住宅的噪声、大气环境隔离带的防护。针对大洋坪规划居住用地建议调整为工业用地，近期规划居住用地与工业用地之间划定50m的环保控制带，控制带内禁止布设工业生产，控制带外临近居住用地的工业用地周边仅允许布设编制报告表（不含大气专章、废气污染物的最大地面空气质量浓度占标率≤1%）或登记表的项目；远期开发时需对现存的大洋坪村居民实施搬迁；针对丰元工业园区规划的二类工业用地范围内现状已存的工业用地保持现状后续严格控制规模，其余用地不再作为工业用地发展。
项目500m范围内无居民居住，项目不在环保控制带内，项目符合要求规划环评生活空间设置要求。
符合
生产空间
（1）大洋坪工业园、丰元工业园和朱口工业园三个园区均有部分地块在城镇开发边界外，目前不具备开发条件，应暂缓开发，待后续城镇开发边界调整符合条件后方可开发建设；

（2）丰元工业园现有生产企业保持现状，严格控制规模，后续用地不再发展工业生产；

（3）严控以排放氨氮、总磷为主要污染物的项目；

（4）禁止引入排放重金属、持久性污染物项目；禁止冶炼、熔炼、铸造、热处理及禁止引入电镀和含电镀工序项目

（5）禁止新建石板材加工和建筑用石加工项目；禁止利用污泥、淤泥作为原料的生产项目；禁止新建采用含烧结工艺的生产项目

（6）禁止人造板生产；禁止引入利用天然阔叶林为原料的木材加工资源消耗型项目；禁止采用化学工艺方法生产竹、木炭项目

项目位于城镇开发边界内，本项目为蜂蜜水制造，不涉及排放重金属、持久性污染物项目。本项目不属于高污染排放企业，项目生产废水产生氨氮、总磷量少，本报告提出的各项污染防治措施后，可有效减少污染物排放。
符合
污染物排放管控

（1）依托的污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。

（2）其它大气、水污染物排放符合国家、地方标准要求及行业标准要求。

（3）允许排放总量要求

①水污染物总量管控：丰元-大洋坪工业园区COD、氨氮、总磷总量为105t/a、10.5t/a、1.1t/a；朱口工业园区COD、氨氮、总磷总量为 5.5t/a、0.55t/a、0.05t/a；合计COD、氨氮、总磷总量控制为110.5t/a、11.05t/a、1.15t/a。

②废气污染物总量管控：基本污染物（二氧化硫、氮氧化物、颗粒物），丰元-大洋坪工业园区二氧化硫、氮氧化物、颗粒物总量为73.2t/a、49.7t/a、37.7t/a；朱口工业园区二氧化硫、氮氧化物、颗粒物总量为7.2t/a、14.3t/a、15.6t/a；合计二氧化硫、氮氧化物、颗粒物总量控制为80.4t/a、64t/a、53.3t/a。
本项目生活污水经化粪池处理后通过市政管网进入泰宁县污水处理厂，洗瓶废水和洗罐废水通过沉淀处理后与软水制备产生的浓水直接通过市政管网进入泰宁县污水处理厂；非甲烷总烃经设备顶吸集气罩收集后引至二级活性炭设备处理后通过一根15米高排气筒（DA001）排放，项目通过采取有效的治理措施后，符合国家、地方标准要求及行业标准要求。项目不涉及二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放。项目COD排放量0.1383t/a、氨氮排放量0.0138t/a，项目水污染物总量管控未超过规划环评要求。

符合
环境风险防控
入区项目潜在环境风险及其所采取的环境风险防范措施必须符合环境安全要求，必要的话应设置环境风险防护距离，确保不会对园区内外环境保护目标造成严重危害，编制应急预案并且与园区的应急预案联动。引进的项目环境风险必须可防可控，优先引进环境风险小的项目；
风险物质存量小，在采取有效环境风险防范措施后，可将风险减小到最低，控制在可接受水平，不对周围环境造成较大影响。
符合
资源开发利用要求
能源利用：禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。现有使用高污染燃料的设施，限期改用清洁能源；现有使用生物质燃料的锅炉，逐步淘汰改用电能或天然气等清洁能源；
项目不使用高污染燃料。
符合
（2）与规划环评中产业准入要求符合性分析

根据《福建泰宁工业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》，项目与规划环评提出的产业准入要求符合性详见表1-3。

表1-3  与规划环评中产业准入要求符合性分析

序号

环评要求

本项目情况
符合性
1
规划园区要求入园项目必须与国家产业政策相符，必须与入园的产业导向相符，优先引进《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类项目，禁止引进淘汰类项目及与有关产业政策和导向不符的项目。禁止引进属于国家发改委、商务部联合发布的《外商投资产业指导目录》所列的禁止外商投资产业目录中的产业；属于国土资源部、国家发改委联合发布的《禁止用地项目目录》中的产业；属于国家及福建省已发布的各行业“行业准入条件”、“淘汰落后生产能力”、“产业发展政策”、“结构调整指导意见”、“十四五”规划、“专项规划”等明文淘汰类的产业。

本项目位于大洋坪工业园二路8号G栋厂房，主要为蜂蜜水制造，属于食品酒饮料制造业，且项目产生的污染物经治理后满足排放标准要求，符合福建泰宁工业园大洋坪工业园规划要求。

符合

2
优先引进资源能源消耗小、污染物排放少、产品附加值高的工艺技术、产品或项目。
本项目不属于高耗能和资源消耗企业，项目经采取本报告提出的各项污染防治措施后，可有效减少污染物排放。
符合

3
园区产业符合园区建设用地布局要求，污染控制指标、资源能源利用指标和社会经济发展指标达到本评价确定的指标体系要求；符合《福建省工业项目建设用地控制指标（2013年本）》要求。

根据《福建泰宁工业园区总体规划修编（2021-2035）—大洋坪－丰元工业园土地利用规划图》（见附图6），项目所在地块规划为二类工业用地，因此项目建设符合园区土地利用规划要求。项目污染物排放量小，资源能源利用量小，项目建成投产后可达到园区规划环评确定的指标体系要求及《福建省工业项目建设用地控制指标（2013年本）》要求。

符合

（3）与规划环评中环境准入负面清单符合性分析

根据《福建泰宁工业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》，项目与规划环评提出的环境准入负面清单符合性详见表1-4。

表1-4  与规划环评提出的环境准入负面清单符合性
所属园区

规划产业

所属产业小类

禁止准入项目

本项目情况

大洋坪工业园

食品酒饮料制造业

C15 酒、饮料和精制茶制造业

/
本项目位于大洋坪工业园二路8号G栋厂房，主要为蜂蜜水制造，属于食品酒饮料制造业C1529茶饮料及其他饮料制造，符合福建泰宁工业园大洋坪工业园规划要求。不涉及机电装备制造业、非金属矿物制品业。不涉及禁止准入项目。
C14 食品制造业

/
机电装备制造业

C371 铁路运输设备制造

禁止引入排放重金属、有毒有害持久性污染物的项目；禁止冶炼、熔炼、铸造、热处理及禁止引入电镀和含电镀工序项目

非金属矿物制品业

C302 石膏、水泥制品及类似制品制造 C303 砖瓦、石材等建筑材料制造

禁止新建石板材加工和建筑用石加工项目；禁止利用污泥、淤泥作为原料的生产项目；禁止新建采用含烧结工艺的生产项目




	
	（4）与清洁生产与循环经济准入条件要求

①入园项目在生产工艺先进性、资源能源消耗、污染物排放等清洁生产水平应达到所在行业的国内先进水平。

②园区在项目准入制度中应明确对入区项目的节能、降耗要求，并且随着国家对于节能减排、集约用地要求的不断提高，园区对于入园项目的资源、能源消耗指标应根据国家及福建省的最新要求不断调整。

③园区应优先引进与园区循环经济产业链发展方向吻合的项目。

符合性分析：本项目建成运行后通过环境管理、设备选型、优化生产工艺、降低能耗、减少污染物排放等方面提高项目的清洁生产水平，可确保清洁生产达到国内先进水平。

（5）规划审查意见符合性分析

本项目与规划环评审查意见（闽环评函〔2023〕14号）符合性分析见表1-5。

表1-5  与规划环评审查意见符合性分析一览表

序号
规划环评审查意见
项目情况
1
按照《报告书》提出的生态环境准入清单要求，严格项目准入和污染物排放总量管控。
项目为蜂蜜水制造，属于大洋坪工业园主导产业，符合准入要求。

2
引进项目应达到国内同行业清洁生产先进水平。
本项目采用先进的设备、更高效的原辅材料，清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平。

3
禁止引入排放重金属、持久性有机污染物项目，严控以排放氨氮、总磷为主要污染物的项目。
项目为蜂蜜水制造，不涉及重金属、持久性有机污染物项目。本项目生活污水经化粪池处理后通过市政管网进入泰宁县污水处理厂，洗瓶废水和洗罐废水通过沉淀处理后与软水制备产生的浓水直接通过市政管网进入泰宁县污水处理厂

4
禁止引入冶炼、熔炼、铸造项目及电镀和含电镀工序项目；禁止引入采用化学工艺方法生产竹、木炭项目；禁止引入石板材加工及建筑用石加工项目。

项目为蜂蜜水制造，不涉及冶炼、熔炼、铸造项目及电镀和含电镀工序项目、化学工艺方法生产竹、木炭项目、石板材加工及建筑用石加工项目。
因此，本项目与《福建泰宁工业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》及其审查意见是相符合的。

	其他符合性分析
	1、产业政策适宜性分析

本项目属于“塑料制品业及饮料制造”，根据国家发展改革委颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目不属于其中限制和淘汰类的项目，属于允许类。

泰宁县发展和改革局已于2026年4月29日为本项目出具备案证明（编号：闽发改备〔2026〕G070083号）。

因此，该项目的建设符合国家产业政策。

2、选址合理性分析
根据业主提供的不动产权证（闽(2020)泰宁县不动产权第0000807号）可知，项目属于工业用地（详见附件5），项目位于福建省三明市泰宁县大洋坪工业园二路8号G栋厂房，符合泰宁县土地利用规划要求。项目厂区所在区域的资源、交通、供水和排水设施方面较为完善，是较理想的建设用地。根据现场踏勘，项目厂区附近无珍稀动植物、饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区及文物古迹等。因此，项目选址合理。
3、与周边相容性分析

项目位于福建省三明市泰宁县大洋坪工业园二路8号G栋厂房，根据现场勘查，北侧为泰宁县工业园区建设发展有限公司其他厂房；东侧、西侧为空地；南侧为福建省鑫裕纺织科技有限公司，项目500米范围内无居民区，产生的“三废”污染物通过配套环保治理措施，污染物的排放对环境的影响可降至最低程度，不会改变项目所在区域的环境功能，建设单位在实施相应的环保措施以后，周边敏感点及区域环境功能能够达标。
本项目作为食品生产企业，同时分析周边企业大气污染源对其产生的影响。项目周边对本项目可能产生影响的主要污染源为：南侧福建省鑫裕纺织科技有限公司和北侧为泰宁县工业园区建设发展有限公司其他厂房。

根据现场调查泰宁县工业园区建设发展有限公司其他厂房目前为空置状态，福建省鑫裕纺织科技有限公司目前已倒闭，厂区已被泰宁县工业园区建设发展有限公司征用作为管委会办公场所。故福建省鑫裕纺织科技有限公司和泰宁县工业园区建设发展有限公司其他厂房对本项目影响不大，因此本项目建设与周边环境相容。

4、环境功能区划符合性分析

项目运营期环境空气污染排放源强很低，对周围环境空气不会产生显著影响，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值；项目生产废水及浓水直接排入市政污水管网，最终由泰宁县污水处理厂处理达标排放，生活污水经过化粪池处理排入市政污水管网，最终由泰宁县污水处理厂处理达标排放，几乎不会对周边水体环境造成影响；项目在采取一定的噪声污染防治措施后，项目产生的噪声不会对周围环境产生显著影响，项目所在区域的环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类区标准，因此，项目建设符合环境功能规划。

6、与三明市生态分区管控符合性分析
根据2024年12月18日《三明市生态环境局关于发布三明市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（明环规〔2024〕2号）。本项目位于福建省三明市泰宁县大洋坪工业园二路8号G栋厂房。项目涉及福建泰宁工业园区（ZH35042920001）。具体项目与三明市陆域总体准入要求符合性分析见表1-6。项目所在区域与福建省生态环境分区管控数据应用平台的叠图分析表1-7。项目与三明市生态环境分区管控叠图，详见附图7。福建省生态环境分区管控数据应用平台报告见附件7。



	其他符合性分析
	表1-6  三明市生态环境总体准入要求符合性分析
适用范围

准入要求

本项目相关情况

符合性分析

福州市

陆域

空间布局约束

1.氟化工产业应集中布局在三明市吉口、黄砂、明溪、清流等符合产业布局的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模;除已通过省级认定的化工园区外，不再新增化工园区；未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。
项目从事蜂蜜水制造，不涉及氟化工产业。

符合

2全市流域范围禁止新、扩建制革项目，严格控制新建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工、植物制浆、印染等项目。
项目从事蜂蜜水制造，不涉及制革、钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工、植物制浆、印染等项目

符合

3.2024年底前，全市范围原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。全市范围不再新上每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。

项目不使用锅炉。

符合

4.继续推进城市建成区现有印染、原料药制造、化工等污染较重企业有序搬迁改造或依法关闭。

项目不属于印染、原料药制造、化工等污染较重企业，且项目为新建项目

符合

5.以印染、皮革、农药、医药、涂料等行业为重点，推进有毒有害化学物质替代。化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理。

项目不涉及印染、皮革、农药、医药、涂料行业。

符合

6.涉及永久基本农田的管控区域，应按照《基本农田保护条例》（2011年修正)《福建省基本农田保护条例》（2010年修正)《国土资源部关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1号）《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（2017年1月9日)等相关文件要求进行严格管理。
项目不涉及永久基本农田。

符合

污染物排放管控

1.涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代。
企业承诺区域VOCs内倍量替代

符合

2.加快推进钢铁、火电、水泥超低排放改造。有色项目应执行大气污染物特别排放限值；重点控制区新建化工项目应当执行大气污染物特别排放限值。
项目从事蜂蜜水制造，不涉及钢铁、火电、水泥、有色项目

符合

3.东牙溪水库、金湖汇水区域城镇污水处理设施全面达到一级A排放标准。氟化工、印染、电镀等行业应执行水污染物特别排放限值。

项目位于福建省三明市泰宁县大洋坪工业园二路8号G栋厂房，不涉及氟化工、印染、电镀等行业

符合

4.在三明市铅锌矿产资源开发活动集中区域（尤溪县、大田县）实行重点污染物特别排放限值。新、改扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量置换”的原则，原则上应在本区域内有明确具体的重金属污染物排放总量来源。
项目从事蜂蜜水制造，项目位于福建省三明市泰宁县大洋坪工业园二路8号G栋厂房，项目不位于铅锌矿产资源开发活动集中区域。

符合

5.加快推进省级以上工业园区“污水零直排区”建设和重点行业企业及重点产业园区明管化改造。涉及入驻园区的生产废水排放企业，应同步规划建设污水处理设施。
项目从事蜂蜜水制造，三明市泰宁县大洋坪工业园已做到工业园区“污水零直排区”建设。

符合

表1-7  福建泰宁工业园区生态环境总体准入要求符合性分析

环境管控单元编码

环境管控单元名称

管控单元类别

管控要求

本项目相关情况

符合性分析

ZH35042920001
福建泰宁工业园区
重点管控单元

空间布局约束

1.丰元片区应保持现状，严格控制现有企业规模，禁止除环保、节能提升改造外的建设项目。
项目位于三明市泰宁县大洋坪工业园，不位于丰元片区

符合

2.禁止引入排放重金属持久性有机污染物项目，严控以排放氨氮、总磷为主要污染物的项目。禁止引入冶炼、熔炼、铸造项目及电镀和含电镀工序项目；禁止引入采用化学工艺方法生产竹、木炭项目；禁止引入石板材加工及建筑用石加工项目。
项目从事蜂蜜水制造，不属于排放重金属持久性有机污染物项目

符合

3.3.居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。
项目不属于大气重污染企业，且项目周边500m范围内无居民区。
符合

污染物排放管控

1.加快推进“污水零直排区”建设，污水处理厂达到一级A排放标准。
项目从事蜂蜜水制造，三明市泰宁县大洋坪工业园已做到工业园区“污水零直排区”建设。泰宁县污水处理厂达到一级A排放标准。

符合

2.新建、改建、扩建项目，新增污染物排放按照福建省排污权有偿使用和交易相关文件执行。
项目不涉及二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮排放，项目涉及VOCs，企业承诺区域VOCs内倍量替代。
符合

3.新建涉VOCs项目，VOCs排放按照福建省相关政策要求落实。

企业承诺区域VOCs内倍量替代。

符合

4.加强挥发性有机物治理，废气收集和治理效率不小于80%。

根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》（环办综合函〔2022〕350号），密闭空间顶吸收集效率为80%，风量为20000m³/h，本项目采用二级蜂窝状活性炭作为吸附剂，根据《吸附法工业有机废气治理技术规范》（HJ2026-2013）要求，蜂窝活性炭和蜂窝分子筛的横向强度应不低于0.3MPa，纵向强度应不低于0.8Ma，蜂窝活性炭的BET比表面积应不低于750m²/g，蜂窝分子筛的BET比表面积应不低于350m²/g，气体流速宜低于1.15m/s，当排气浓度不能满足设计或排放要求时应更换吸附剂，活性炭吸附装置的净化效率不得低于90%，考虑设施的稳定性，采用两级活性炭处理设施，去除效率取80%。

符合

环境风险防控
1.建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建设事故应急池，成立应急组织机构，防止在处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。
1.项目建成后将健全环境风险防控措施，成立应急组织机构。
符合

2.应采取有效措施防止园区建设对区域地下水、土壤造成污染。

2.项目将严格分区防渗，可有效防止地下水、土壤造成污染。
符合

资源开发效率要求

高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。现有使用高污染燃料的设施，限期改用清洁能源；现有使用生物质燃料的设施，限期改为专用锅炉并配置高效除尘设施。

项目不涉及燃用高污染燃料



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来

福建溪林水业有限公司（营业执照详见附件2、法人身份证详见附件3）位于福建省三明市泰宁县大洋坪工业园二路8号G栋厂房。本项目租用泰宁县工业园区建设发展有限公司厂房面积3076.9m²，项目总投资800万元，年产998.4万瓶蜂蜜水。该项目于2026年4月29日通过了泰宁县发展和改革局的备案（详见附件6）。
根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年）的相关规定，建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定。项目主要为蜂蜜水制造，属于食品酒饮料制造业，且项目外购瓶胚通过吹瓶（吹塑）工艺形成装蜂蜜的瓶子。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，项目属于“十二、酒、饮料制造业15”中不属于有发酵工艺、原汁生产的，无需编制报告表，“二十六、橡胶和塑料制品业29”中的“其他”，需编制环境影响报告表。

综上所述本项目需要编制环境影响报告表。详见表2-1。

因此，建设单位委托我单位编制该项目的环境影响报告表（委托书详见附件1）。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》及相关技术规范要求，编制了本环境影响报告表，供建设单位上报生态环境行政主管部门审批。

表2-1  建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录）

      环评类别

项目类别

报告书

报告表

登记表

十二、酒、饮料制造业15

26
饮料制造152*

/
有发酵工艺、原汁生产的

/

二十六、橡胶和塑料制品业29

53
塑料制品业292

以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶黏剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的
其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）

/

2、项目概况

（1）项目名称：福建溪林水业有限公司蜂蜜水建设项目

（2）建设单位：福建溪林水业有限公司

（3）建设地点：福建省三明市泰宁县大洋坪工业园二路8号G栋厂房

（4）项目性质：新建

（5）建设规模：年产998.4万瓶蜂蜜水
（6）投资概况：总投资800万元，其中环保投资37万元。

（7）生产定员：员工10人，均不住厂（厂内不设食堂）
（8）工作制度：每日1班，每班10小时，年工作312天。项目夜间不生产。
3、项目主要建设内容

项目由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等组成。项目组成见表2-2。

表2-2  本项目组成及建设内容一览表

项目名称

建设内容

主体工程

1

生产

车间
为单层框架结构，占地面积为2516.9m2，主要设有蜜头消毒间、搅拌间、灌装间及吹瓶间等
辅助工程
1

办公室
办公室位于厂房东南侧约40m2，主要用于办公
贮存工程
1

原料仓库

原料库位于厂房东侧，约250m2
2

成品仓库

成品仓库位于厂房西侧，约270m2
公用工程

1

供电

系统

由园区供电网供给

2

给水

系统

由开发区市政供水管网集中供水。
3

软水

制备

项目配备软水处理间，软水制备规模为软水制备能力为3m³/h。系统过滤介质主要为石英砂、精密过滤器、活性炭，RO反渗透

4

排水

系统

雨污分流：雨水经雨水管网收集后排入园区雨水管网；本项目生活污水经10m³化粪池处理后通过市政管网进入泰宁县污水处理厂，洗瓶废水和洗罐废水通过4m³沉淀池处理后与软水制备产生的浓水直接通过市政管网进入泰宁县污水处理厂

环保工程

1

废水

处理

本项目生活污水经化粪池处理后通过市政管网进入泰宁县污水处理厂，洗瓶废水和洗罐废水通过沉淀处理后与软水制备产生的浓水直接通过市政管网进入泰宁县污水处理厂
2

废气

处理

吹塑产生的非甲烷总烃经顶吸集气罩收集后引至二级活性炭设备处理后通过一根15米高排气筒（DA001）排放
3

减振、防噪措施

采用低噪声设备；高噪设备均置于厂房内，基础减振等，确保厂界噪声达标

4

固废

处理

1、设一般固废暂存区，位于厂房东侧面积约5m2，生产固废统一分类收集后外售。

2、设一处危险废物暂存间，位于厂房东侧面积约5m2，储存间贴明显警示标志并设好围堰和地面防渗，危险废物收集后委托有资质的单位处置。

3、设置生活垃圾桶，生活垃圾收集后委托环卫工人清理处置。

4、产品方案

福建溪林水业有限公司产品方案见表2-3。

表2-3  本项目产品方案说明表

序号

主要产品名称

产品规模

备注

1

蜂蜜水
998.4万瓶/年
/
5、项目原辅材料消耗

项目的原辅材料年用量详见项目基本情况表2-4。

表2-4  项目原辅材料使用情况一览表

类别

名称

年用量

项目最大贮存量

物料

形态

包装

方式

存放位置

来源

原辅材料

瓶胚

999万瓶/年
100万瓶
固态

/

原料库

外购

蜂蜜

350吨/年
35吨

液态

桶装

原料库
外购

蜜头
999万个/年
100万个
固态

袋装

原料库
外购

上盖
999万个/年
100万个
固态

袋装

原料库
外购

大盖
999万个/年
100万个
固态

袋装

原料库
外购

瓶标

999万个/年
100万个
固态

袋装

原料库
外购

纸箱

100万个/年
10万个
固态

/

原料库
外购

矿物油
0.5吨/年
0.1吨/年
液态

桶装

原料库
外购

6、项目能源消耗

项目使用的能源主要是电、水情况见表2-5。

表2-5  能源消耗量

序号

名称

年用量

备注

1

电

60万kW·h/a
市政供电

2

自来水

5606.64m3/a
市政供水

项目用水主要包括职工生活用水、纯净水生产用水、蜜罐清洗用水、塑料瓶清洗用水等，项目用水量合计17.97m3/a（5606.64m3/d），项目用水平衡具体见图2-1。

（1）生活用水

根据业主提供的资料，本项目职工人数10人（包括生产人员、管理人员等），员工均不住在厂内，根据《福建省地方标准行业用水定额》（DB35/T772—2023），住厂职工生活用水定额取150L/（人·d），不住厂职工生活用水定额取50L/（人·d），本评价不住厂生活用水定额按50L/人·班计，年工作日按全年营业312天计，则本项目职工生活用水量约为0.5m³/d（156t/a），排放系数取0.8，则项目生活污水产生量约0.4m³/d（124.8m³/a）。

（2）软水制备用水
本项目软水生产能力为3m³/h的软水制备系统制备而成，本项目软水制备率约为75%，则约有25%的浓水产生。项目软水制备系统用水量为5450.64m³/a，最大日软水制备系统用水量为17.47m³/d。年软水量4087.2m³/a，最大日软水量13.1m³/d。浓水产生量为1363.44m³/a，最大日浓水量4.37m³/d。软水用于制备纯净水生产用水、塑料瓶清洗用水、蜂蜜罐清洗用水。浓水直接接入排至市政管网内。

①纯净水生产用水

纯净水生产用水使用软水，根据业主提供的资料可知，每瓶蜂蜜水需要300ml的纯净水，每小时可生产3200瓶，每天生产10小时，故纯净水生产用水量为9.6m³/d（2995.2m³/a）。纯净水全部进入产品。

②塑料瓶清洗用水

塑料瓶清洗用水使用软水，根据设备商提供数据洗瓶机耗水量：0.3吨/小时-0.5吨/小时，因项目清洗塑料瓶为300ml，是洗瓶机最小可清洗瓶型，故本评价按最低0.3吨/小时计算，每天清洗10小时。故塑料瓶清洗用水量为3m³/d（936m³/a）。排放系数取0.9，则项目塑料瓶清洗废水量约2.7m³/d（842.4m³/a）。塑料瓶清洗废水与蜂蜜罐清洗废水经过4m³沉淀池预处理后接入排至市政管网内。

③蜂蜜罐清洗用水

蜂蜜罐清洗用水使用软水，根据业主提供的资料可知，蜂蜜罐清洗用水量为0.5m³/d（156m³/a）。排放系数取0.9，则项目蜂蜜罐清洗废水量约0.45m³/d（140.4m³/a）。塑料瓶清洗废水与蜂蜜罐清洗废水经过4m³沉淀池预处理后接入排至市政管网内。


图2-1  项目水平衡图  单位：m3/d

7、项目主要生产设备

项目主要的生产设备详见表2-6。

表2-6  项目主要生产设备

序号
设备名称

型号、技术参数
数量

单位

放置区域
备注

一、水处理间
3T吨水处理设备系统（二级）

1

原水箱

容量：2m³

1

台

水处理间

不锈钢202

2

纯水箱

容量：6m³

1

台

水处理间

不锈钢304

3

原水增压泵

Q=15m3,H=50M

CHLF4-30/1,5kW/380V

1

台

水处理间

杭州南方

4

石英砂过滤器

罐体不锈钢304

滤料：净水石英砂2-8目

1

套

水处理间

2069不锈钢内衬

5

活性炭过滤器

罐体不锈钢304

滤料：椰壳活性炭2-8目

1

套

水处理间

2069不锈钢内衬

6

精密过滤器

不锈钢304/20寸*7芯

滤芯：20″*5UM

1

套

水处理间

汇泉兴

7

二级3T吨反渗透系统

一级高压泵

CDL4-16/2.2kW/380V

反渗透膜壳：4040*2芯

1

套

水处理间

SUS304

8

辅件

纯水箱：8m³不锈钢食品级，臭氧机，其他辅件

1

套

水处理间

304不锈钢

正泰

二、吹瓶间
1
空压机

压力：3.0/30公斤

1

套

空压机房

2
吹瓶机

瓶子最大容量：2L

最大瓶身直径：110mm

最大瓶身高度：315mm

产能：3500~4000瓶/小时：

功率：50kW

吹瓶压力：20～30kg/cm2
主机尺寸：3000×2130×2150

主机重量：4000kg

1

套

吹瓶间

一出四

触摸屏及PLC控制系统：台湾台达

三、蜂蜜搅拌间
1
蜂蜜搅拌罐

容量：1T/台
2

台

蜂蜜搅拌间
2
输送泵

功率：750W/台
2

台

四、灌装间
1

翻转式洗瓶机

灌装头：16头

产能：2000-4000瓶/小时

额定电源：220V/380V、50/60Hz

耗水量：0.3-0.5吨/小时

主机尺寸：L1500×W1400×H1850mm

总功率：约1.0kW

1

台

灌装间

304不锈钢

2

灌水机

型号：ZX-18、18个灌装头

产能：2000-4000瓶/小时（按350ml/瓶）

额定电源：380V 50/60Hz

额定功率：<0.5kW

主机尺寸：L1700×W1000×H 2200mm 

1

台

灌装间

304不锈钢

3
旋中盖机

FG1

1

台

灌装间

立式伺服

4

伺服灌蜜机

型号SGCB12、12个灌装头

装量范围：15ml～100ml

生产能力：3000-4000瓶/小时

功率：5.0kW

机器重量：约500kg

主机尺寸：

L1200×W1100×H2300

1

台

灌装间

全自动伺服控制

5

旋顶盖机

型号FG1

功率：370W

变频器：H100-S0.7G

304不锈钢铝件

2

台

灌装间

PLC可程控器及人机界面控制系统。

6

输送带（大头）

82.5

40

米

灌装间

7
输送带（小头）

55.5

20

米

灌装间

五、后包装区
1
激光喷码机

功率：60W

1
台
后包装

2
吹干机

功率：750W

1

台

后包装

3

双面不干胶贴标机

型号：EP802

贴标速度：2000-4000瓶/小时

电压规格：

AC220V、50/60Hz

功率：2500W

标签规格：长度15mm～350mm、高度10～250mm

包装尺寸：L2800XW1300XH1500mm

1

台

后包装

台达PLC及功能模块

4

灯检机
1

台

后包装

5

纸箱封箱机
1

台

后包装

风量核算

吹瓶机上方各设置1个顶吸集气罩，每个集气罩长为1.5m，宽为1m，设计每个集气罩截面面积为1.5m2。
公式：L=v×F×β×3600
其中：L——集气罩的计算风量，m3/h；
v——操作口平均风速，m/s。本项目取0.4；
F——操作口面积，m2；
β——安全系数，一般取1.05~1.1，本项目取1.1。
本项目共需2376m3/h的风机风量，建设单位拟考虑不利因素设置5000m3/h的风机用于本项目的DA001排气筒的车间集气。
7、厂区平面布置图

项目共设1栋厂房，其中厂房主要设有水处理间、吹瓶间、蜂蜜搅拌间、灌装间、后包装区等；从整个平面布局而言，项目功能分区合理，厂区整齐美观，总图布置合理。生产车间根据生产实际需要进行划分，功能分区明确，总平面布置见附图4。

总体而言，项目各车间内整体布局紧凑，便于工艺流程的进行和成品的堆放，使物流通畅；功能分区明确；所在厂房与周围建筑物间留出必要的间距和通道，符合防火、卫生、安全要求。厂区总平面布局基本上做到按照生产工艺流程布置，功能区布局明确，物流顺畅，基本符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的要求。

	工艺流程和产排污环节
	1、 生产工艺流程

蜂蜜水生产工艺流程

项目蜂蜜水生产工艺流程图具体如图2-2。

图2-2  蜂蜜水生产工艺流程图

工艺流程简介：
（1）石英砂过滤：原水（自来水）通过管网输入至厂内原水箱暂存，然后通过原水增压泵对原水进行增压后输送至石英砂过滤器，石英砂过滤器内填料为5层，从上而下分别为6mm～10mm石英砂、3mm～4mm石英砂、2mm～3mm石英砂、3mm～4mm石英砂、6mm～10mm石英砂，作用主要为通过粒径不同的石英砂的截污功能，有效地去除水中颗粒度大于20μm的机械杂质。该过程会产生浓水、设备噪声、废石英砂。

（2）活性炭过滤：活性炭具有大量的微孔和巨大的比表面积，具有极强的物理吸附能力，活性炭过滤罐是利用活性炭去除水中低分子有机物，游离氯。作为反渗透系统的前处理装置，活性炭过滤器可有效防止反渗透表面的有机物污染，而不受其本身的进水温度、pH值和有机混合物的影响。经活性炭吸附还可使高锰酸钾耗氧量（COD）浓度降低，此外由于吸附作用使表面被吸附复制的浓度增加，因而还起到催化作用，去除水中的色素、异味、大量生化有机物、降低水的余卤值及农药污染物和除去水中三卤化物（THM）以及其他的污染物，经此过滤后的水可满足后续水处理单元的入水要求。此过程产生的主要污染物为浓水、设备噪声、废活性炭。
（3）保安过滤：其主要作用是防止上道工序有漏泄，将部分微粒带到下道工序中，确保下道工序的进水要求，保护下道工序的正常长期运行。它采用成形滤材用以去除粒径微细的颗粒，并设置在压力过滤器之后，以除去5μm及2μm以上的细小微粒，进一步降低浊度，来满足后续工序对进水的要求。经过保安过滤器，使水得到进一步净化，使水的浊度和色度达到优化。此过程产生的主要污染物为浓水、设备噪声、废保安过滤器。
（4）反渗透过滤：经过上一工段过滤后净水通过压力泵进入一、二级RO反渗透装置，主要是利用RO反渗膜只能透过溶剂而不能透过溶质功能的半透膜，原水在压力的驱动下，借助于半透膜的选择截留作用将溶剂中的溶质与溶剂分开的分离方法。一级反渗透主要是通过在溶液一边加上比自然渗透压更高的压力，扭转自然渗透压方向，把浓溶液中的溶剂（水）压到半渗透膜的另一边稀溶液中。在一级高压泵加压作用下，将预处理后的水通过反渗透膜，使大部分水分子通过反渗透膜，成为一级产水，小部分水和大部分溶解盐类等留在膜的另一边，形成浓缩。一级反渗透产生的水通过二级反渗透：二级反渗透水即为制得的纯净水。反渗透能有效地去除水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物等，去除率高达98%。此过程产生浓水，废渗透膜。

（5）臭氧消毒：经臭氧发生器产生的臭氧通入氧化混合塔对水体进行杀菌消毒，得到纯净水。

（6）消毒：外购PET瓶胚首先经紫外消毒机进行病毒、细菌的杀灭。

（7）吹瓶：将外购的瓶坯经吹瓶机组（即加热、吹瓶、成型一体机）加热系统电加热至150℃-180℃使瓶坯达到熔融状态（该过程密闭）；然后熔融后的瓶坯进入吹瓶成型系统进行吹瓶成型（采用压缩空气吹瓶成型）制得成品瓶体，成品率约99%。根据PET塑料的理化性质可知，PET料的分解温度在300℃以上，项目加热温度达不到分解温度，因此，项目瓶坯在吹瓶机组内加热熔融过程，产生的挥发性有机废气以非甲烷总烃计。此工序会产生吹瓶废气（以非甲烷总烃计）、设备噪声和废塑料瓶。

（8）洗瓶：塑料瓶经验瓶合格后待用，将灌装瓶进行清洗。

（9）灌装：将纯净水罐送来的纯净水进行灌装。

（10）消毒：外购塑料蜜头经紫外消毒机进行病毒、细菌的杀灭。

（11）旋封蜜头：使用旋盖机将消毒好的蜜头安装至灌装好纯净水的瓶子上。此工序会产生废蜜头。

（12）灌装：将外购的蜂蜜进行搅拌后灌装蜂蜜。蜂蜜在自动蜂蜜灌装机内进行灌装至蜜头储藏空间中，全部自动化、封闭化。

（13）旋封上盖：使用旋盖机将外购上盖安装至蜜头上。此工序会产生废上盖。

（14）检验：通过检测机，将封盖不良及液位不足和超装产品剔除。该工序主要污染物为不合格产品。

（15）激光打码：将贴标后的产品使用激光打码机喷上批次日期。激光打码机是利用激光束在被标记材料表面剥蚀出一层物质，留下不同形状和大小的印记，项目需使用激光打码机在桶口的标签上印上生产日期，因此塑料标签打码部分受热而产生有机废气（以非甲烷总烃计），塑料标签打码部分受热时间仅1秒，产生量较少，最终通过车间整体换气排放，属于无组织排放，排放量可忽略不计，本项目仅定性分析。

（16）贴标：将灌装上盖后的产品采用吹干机冷风吹干瓶外身上的水分，然后使用贴标机进行贴标。双面不干胶贴标为外购，现场仅剥离现成标签，无在线涂胶工序，贴标在常温常压转态下进行。此过程中不会产生有机废气，仅产生废标签和设备噪声。
（17）旋封大盖：人工将外购大盖安装至上盖上。此工序会产生废大盖。

（18）打包：由自动裹包机使用瓦楞纸箱对产品进行自动封箱打包。此过程中会产生废纸箱和设备噪声。

2、 主要产污环节

具体产污环节详见表2-7。

表2-7  主要产污环节一览表
污染因素

污染源/产污源名称

产污环节

污染因子

采取的措施及排放方式

废水

生活污水

生活用水

pH、COD、BOD、SS、NH3-N、总磷、总氮

生活污水经化粪池处理后，接入市政管网进入泰宁县污水处理厂。

生产废水

浓水、洗瓶废水、洗罐废水

pH、COD、BOD、SS、NH3-N、总磷、总氮
洗瓶废水和洗罐废水通过沉淀处理后与软水制备产生的浓水直接通过市政管网进入泰宁县污水处理厂。
废气

吹瓶废气
吹瓶工序产生有机废气

非甲烷总烃

经顶吸集气罩收集后经风机抽气后经二级活性炭吸附处理后通过15米高排气筒（DA001）排放。

噪声

生产设备噪声

设备传动

Leq(A)
采取适宜的减振、降噪措施

固体废物

水处理车间产生的废石英砂、废活性炭、废渗透膜、废保安过滤器
水处理车间
水处理车间产生的废石英砂、废活性炭、废渗透膜、废保安过滤器
每次厂家更换后，由厂家回收处理，不进行暂存
废塑料瓶
吹瓶工序
废塑料瓶
厂区集中收集于一般固废区后外售

不合格品
检验工序
不合格品
厂区集中收集于一般固废区后外售

废标签

贴标工序

废标签

厂区集中收集于一般固废区后外售

废蜜头、废上盖、废大盖

旋封工序

蜜头、废上盖、废大盖

厂区集中收集于一般固废区后外售

废包装物

打包工序

废包装物
厂区集中收集于一般固废区后外售

废活性炭

废气处理设备
废活性炭

收集于危险废物贮存库由资质的单位进行处置
废矿物油机油

维修机器

废机油

生活垃圾

职工生活

生活垃圾

生活垃圾在厂内定点收集后，由环卫部门统一清运



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，无原有污染源。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
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	0.02（湖、库0.01）
	0.1（湖、库0.025）
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	0.3（湖、库0.1）
	0.4（湖、库0.2）

	9

	总氮≤
	0.2
	0.5
	1.0
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	（2）环境质量现状

根据《三明市水环境质量月报（2026年1月）》（三明市生态环境局2026年2月9日发布），1月，主要河流16个国控断面水质达标率为93.8%，39个省控断面水质达标率为100%。水质状况为“优”。泰宁县的国控断面为将乐万全，所在水域属于北溪，2026年1月水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类。

由上分析可知，项目所在区域水环境质量现状良好。
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图3-1  三明市水环境质量月报（2026年1月）公示截图

由此可知，项目周边水环境质量现状良好，项目污水排入市政污水管网后引至泰宁县污水处理厂处理，不直接排入周边地表水体，几乎不会改变周边水环境质量现状。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求：“地表水环境区域环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”，本次评价选取《三明市水环境质量月报（2026年1月）》（三明市生态环境局2026年2月9日发布），符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求。
1、 声环境

（1）环境功能区划及环境质量标准
项目所在区域环境噪声质量功能类别为3类功能区，厂界四周执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。具体详见表3-4。

表3-4  《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1（摘录）
标准类别
等效声级Leq（dB（A））
昼间
夜间
3类
65
55
（2）环境质量现状

项目位于福建省三明市泰宁县大洋坪工业园二路8号G栋厂房。项目厂界周边50m范围内无声环境敏感目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（环办环评〔2020〕33号）要求，不进行声环境质量现状调查。

4、生态现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目位于福建省三明市泰宁县大洋坪工业园二路8号G栋厂房，本项目未新增用地且用地范围内未含有生态保护目标，故不进行生态现状调查。根据调查，项目评价区域以工业企业为主；评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，主要为常见的蛙类、鸟类和昆虫类。调查区域没有发现国家重点保护的野生动植物。

5、地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）规定，原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。

对照《环境影响技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目报告表地下水环境影响评价项目类别为“Ⅳ类”，因此不展开地下水环境影响评价。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》（HJ 964-2018）中“污染影响型评价工作等级划分表”，项目属于“Ⅲ类小型不敏感”，因此不展开土壤环境影响评价。

根据现场勘查，周边以工业企业为主；项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。
	

	环境

保护

目标
	根据现场勘探调查，本项目主要环境保护目标如表3-4所示。

表3-5  主要环境保护目标一览表

环境

要素

环境保护目标名称

方位

距离

环境特征
环境功能及保护级别

大气
环境
项目厂界周边500m范围内无大气环境敏感目标

地表水环境

北溪

东侧

615m
一般景观用水
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准

声环境
项目厂界周边50m范围内无声环境敏感目标
地下水水环境
项目周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源



	污染

物排

放控

制标

准
	1、 废水

本项目外排废水为生产废水和生活污水。生产废水为浓水、洗瓶废水、洗蜂蜜罐废水，洗瓶废水和洗罐废水通过沉淀处理后与软水制备产生的浓水直接通过市政管网进入泰宁县污水处理厂。本项目生活污水产生量不大，水质简单，经化粪池处理接入市政污水管网进入泰宁县污水处理厂。废水经预处理后达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准（其中NH3-N、总磷、总氮指标参考GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B等级标准“45mg/L”）后通过市政污水管网排入泰宁县污水处理厂集中处理。泰宁县污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中表1一级A排放标准，见表3-6、表3-7。

表3-6  生活污水排放标准
类别

标准名称

项目

标准限值

生活污水
《污水综合排放标准》

（GB8978-1996）表4三级标准

pH

6~9

COD

500mg/L

BOD5
300mg/L

SS

400mg/L

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）

NH3-N

45mg/L

总磷
8

总氮
70
表3-7  《城镇污水处理厂污染物排放标准》  单位：mg/L（pH除外）
污染物名称

pH

COD

BOD5
SS

氨氮（以N计）

总氮

总磷
一级A标准

6~9

50
10
10

5
15
0.5
2、 废气

项目位于三明市泰宁县，位于特别排放区内。项目注塑工序产生的非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单中表5大气污染物特别排放限值。详见表3-8。

根据福建省生态环境厅关于国家和地方相关大气污染物排放标准执行有关事项的通知（闽环保大气〔2019〕6号），注塑产生的无组织挥发性有机物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单中表9中标准限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1标准限值，具体详见表3-9。

表3-8  本项目有机废气有组织排放有关标准对比一览表
标准
污染物

最高允许排放浓度

排气筒

最高允许排放速率

污染物排放监控位置

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）
非甲烷

总烃

60mg/m3
15m

/

车间或生产设施的排气筒

表3-9  无组织排放大气污染物浓度限值
监控点

污染物项目

限值

限制含义

标准来源

全厂厂界

非甲烷总烃

4.0mg/m3
边界外浓度最高点

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9

厂区内监控点

非甲烷总烃

6mg/m3
监控点处1h平均浓度值

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值标准
15mg/m3
监控点处任意一次浓度值

3、噪声
项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。详见下表3-10。

表3-10  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

3

65
55
4、固废
危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单中相关要求，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物外运处置执行《危险废物转移联单管理办法》。


COD

		BOD5
	NH3-N 

	SS

	总磷

	总氮

	

排放浓度（
	mg/L)

	50
	10
	5
	10
	15
	0.5

	年排放量（(t/a)

	0.021
	0.0042
	0.0021
	0.0042
	0.0352 

	0.0012 


	污水排放量（m3/a）
	420




COD

		BOD5
	NH3-N 

	SS

	总磷

	总氮

	
	排放浓度（
	mg/L)

	50
	10
	5
	10
	15
	0.5

	年排放量(t/a)

	0.1173 
	0.0235 
	0.0117 
	0.0235 
	0.0063

	0.00021


	污水排放量（m3/a）
	2346.24



	根据本项目排污特点，本项目污染物排放废气总量控制对象为：非甲烷总烃。本项目污染物排放废水总量控制指标见表3-13。

表3-13  废气污染物排放总量指标

污染物
产生量t/a
削减量t/a
排放量t/a
非甲烷总烃

0.701
0.449
0.252
2、总量指标来源

本项目的污染物中总量控制的项目有：COD、NH3-N。根据《福建省生态环境厅关于进一步加快推进排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽环发〔2015〕6号）的规定“对水污染物，仅核定工业废水部分”但因项目产生的生活污水与生产废水处理后一并接入污水管网，最终纳入泰宁县污水处理厂进行处理，因此。项目生产废水和生活污水均需购买总量，根据表3-11和表3-12可确定生活污水和生产废水需购买主要污染物排放总量控制指标为COD<0.1383t/a、NH3-N<0.0138t/a。建设单位承诺根据生态环境主管部门确定的总量向排污权交易机构（海峡股权交易中心（福建）有限公司）申购项目所需的COD、NH3-N总量。
项目废气不涉及SO2、NOx，主要污染物为VOCs（以非甲烷总烃计），根据《福建省挥发性有机物排污收费试点实施办法》（闽财税〔2016〕26号）等文件精神，本评价将VOCs（以非甲烷总烃计）作为总量控制建议指标。
项目排放VOCS（以非甲烷总烃计）由建设单位根据环评报告核算量作为总量控制建议指标，根据表3-13可知。本项目VOCs（以非甲烷总烃计）的总量控制建议指标是0.252t/a。由市级生态环境部门统筹总量指标替代来源。
由工程分析可知，只要企业落实各项污染治理措施，并加强其运行管理，其污染物排放总量控制指标可以实现。


	


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目位于福建省三明市泰宁县大洋坪工业园二路8号G栋厂房。本项目租赁现有生产厂房，只需进行厂房内部隔间、设备安装以及设备管道铺设，没有土建施工。因此项目施工主要影响施工噪声、施工废气、些许建筑垃圾以及施工人员生活污水、生活垃圾等。

（1）废水项目只需厂房内部隔间、设备安装以及设备管道铺设，没有土建施工，因此没有施工废水，废水主要是施工人员的生活污水。根据业主介绍，预计施工期有建筑人员5人，依托现有办公室及卫生间，不在厂内住宿，施工生活用水量为0.5m³/d，产污系数取0.8，则生活污水排放量为0.4m³/d。依托厂内现有化粪池预处理后接入泰宁县污水处理厂统一处理，对周边地表水体影响较小。

（2）废气施工期大气污染物主要来源于施工扬尘及运输车辆燃油燃烧时排放的SO2、NO2、CO、烃类等污染物。施工产生的扬尘主要是在设备的装卸及车辆运输过程中。项目只要控制车速以及保持厂区道路清洁，车辆运输扬尘量影响不大；设备装卸过程轻放，厂房内保持清洁，此过程产生扬尘也很少；运输车辆燃油燃烧时产生污染物随车辆熄火时随之消失，对周边环境影响不大。

（3）噪声主要来自设备以及管道安装过程中电锯、切割机等产生的噪声。项目选用低噪声的施工设备，且均在车间内进行，施工工期较短，产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性，项目周边无声环境保护目标，噪声对周围影响不大。

（4）固体废物施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾主要为管道切割产生废金属边角料，统一收集后可外售废品收购站回收利用；生活垃圾产生量为2.5kg/d。厂区配置生活垃圾桶，由环卫部门每日统一收集、清运，对区域卫生环境影响较小。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气

（1） 污染源分析

①吹瓶废气

本项目在吹瓶过程中会产生非甲烷总烃，注塑车间配备的注塑机上方设置集气罩收集，废气收集后经一套二级活性炭吸附装置后由一根15m高排气筒（DA001）有组织排放，且车间生产期间关闭门窗，根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》（环办综合函〔2022〕350号），密闭空间顶吸收集效率为80%，风量为20000m³/h，本项目采用二级蜂窝状活性炭作为吸附剂，根据《吸附法工业有机废气治理技术规范》（HJ2026-2013）要求，蜂窝活性炭和蜂窝分子筛的横向强度应不低于0.3MPa，纵向强度应不低于0.8Ma，蜂窝活性炭的BET比表面积应不低于750m²/g，蜂窝分子筛的BET比表面积应不低于350m²/g，气体流速宜低于1.15m/s，当排气浓度不能满足设计或排放要求时应更换吸附剂，活性炭吸附装置的净化效率不得低于90%，考虑设施的稳定性，采用两级活性炭处理设施，去除效率取80%。

非甲烷总烃产污系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号，2021.6.11）中的》“292塑料制品行业系数手册”中“2926塑料包装箱及容器制造行业系数表”，非甲烷总烃产污系数为值2.7kg/t-产品”，项目年产蜂蜜水998.4万瓶，本评价以瓶胚使用量为产品量，年瓶胚使用量为999万瓶，每个瓶胚重量约为26g，一年瓶胚使用量259.74吨。项目注塑工序非甲烷总烃产生量为0.701t/a。其中有组织产生量为0.561t/a，无组织产生量为0.14t/a。

吹瓶废气产排情况见表4-1。

表4-1  项目吹瓶废气产排情况一览表

污染源

污染物

产生状况

治理

措施

去除率

排放状况

排气量

浓度

(mg/m³)

速率

(kg/h)

产生量

(t/a)

浓度

(mg/m³)

速率

(kg/h)

排放量

(t/a)

(m³/h)

有组织

非甲烷总烃

46.750 
0.234 
0.561 
集气设备+二级活性炭吸附设备+15mDA001排气筒
80%

9.35

0.047
0.112

5000
无组织

非甲烷总烃
/
0.058 
0.14 
车间密闭降低无组织排放

0%

/

0.058 
0.14 
/
表4-2  项目有组织废气产排情况一览表

污染源

污染物

产生状况

治理

措施

去除率

排放状况

排气量

浓度

(mg/m3)

速率

(kg/h)

产生量

(t/a)

浓度

(mg/m³)

速率

(kg/h)

排放量

(t/a)

(m³/h)

DA001
非甲烷总烃

35.962 
0.18 
0.561 
集气设备+二级活性炭吸附设备+15mDA001排气筒
80%

7.192
0.036
0.112
5000
表4-3  项目无组织废气产排情况一览表

产污环节

污染物

速率

排放量
面源参数

排放工况

年排放小时数（h）

kg/h

t/a
长度

宽度

高度

吹瓶废气
非甲烷总烃
0.045 
0.14
72m

42m

8m

间断排放

3120
表4-4  大气排放口基本情况

排放口编号
产生源
预测

因子
排放

速率（kg/h）
点源参数
地理坐标

排气量（m3/h）
高度（m）
内径（m）
温度（℃）
DA001
吹瓶废气
非甲烷总烃

0.0122
(117°8′49.623″,26°56′39.479″)

5000
15
0.4

30
（2）环境影响分析
污染物排放量核算结果见表4-5、表4-6。

表4-5  大气污染物有组织排放量核算表
排放口编号
产生源
污染物
核算排放浓度

(mg/m³)

核算排放速率

(kg/h)

核算年排放量

(t/a)
一般排放口

DA001
吹瓶废气
非甲烷总烃

7.192
0.036
0.112
有组织排放总计

有组织排放总计

非甲烷总烃

0.112
表4-6  大气污染物无组织排放量核算表
产污

环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

核算排放速率

(kg/h)

核算年排放量

(t/a)

标准名称

浓度限值mg/m³

吹瓶废气

非甲烷总烃
车间密闭降低无组织排放
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9

4.0
0.045 
0.14
无组织排放总计
非甲烷总烃
0.14
吹瓶废气通过顶吸集气罩收集后通过二级活性炭装置处理后通过15m高DA001排气筒排放。非甲烷总烃排放低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中标准限值要求，同时低于《大气污染物综合排放标准详解》中的说明取值。

本项目最可能出现的非正常工况为废气处理装置出现故障，导致污染物治理措施达不到应有的效率，造成废气等事故污染。本环评非正常工况取废气处理效率为0%，非正常工况情况废气污染源排放核算结果详见表4-7。

表4-7  项目非正常排放参数一览表
序号

非正常排放源

非正常排放原因

污染物

非正常排放速率（kg/h）
单次持续时间（h）
年发生频次（次）
应对措施
非正常工况一
DA001排气筒

活性炭吸附装置吸附接近饱和
非甲烷总烃

0.0073
1

1

立即停止作业，及时更换活性炭

项目废气非正常工况排放主要为活性炭吸附装置吸附接近饱，活性炭吸附装置处理效率，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放等情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。平日应加强机械的日常检查维修及加强设备的正常维护，定期更换活性炭及布袋，避免非正常工况下排放污染物，尽量杜绝事故排放。
（3）污染治理措施评述

①治理措施

吹瓶废气通过顶吸集气罩收集后通过二级活性炭装置处理后通过15m高DA001排气筒排放。


[image: image4]
图4-1  项目废气处理流程示意图
②工艺原理

活性炭吸附塔是处理有机废气、臭味处理效果最好的净化设备。活性炭吸附是处理挥发性有机物的有效措施。大部分比较大的有机物分子、芳香族化合物、卤代炔等能牢固地吸附在活性炭表面上或孔隙中，并对合成有机物和低分子量有机物有明显的去除效果。本项目采用二级蜂窝状活性炭作为吸附剂，根据《吸附法工业有机废气治理技术规范》（HJ2026-2013）要求，蜂窝活性炭和蜂窝分子筛的横向强度应不低于0.3MPa，纵向强度应不低于0.8Ma，蜂窝活性炭的BET比表面积应不低于750m²/g，蜂窝分子筛的BET比表面积应不低于350m²/g，气体流速宜低于1.15m/s，每1.0kg活性炭纤维吸附有机废气的平衡量为0.43～0.61kg，根据《关于指导大气污染治理项目入库工作的通知》（粤环办〔2021〕92号）附件1《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行)》，“建议直接将“活性炭年更换量×活性炭吸附比例”（颗粒炭取值10%，纤维状活性炭取值15%；二级蜂窝状活性炭取值20%）作为废气处理设施VOCs削减量”。本项目按1t活性炭附0.2t有机废气计算，根据分析，项目活性炭使用量量约2.245t/a，废活性炭产生量为2.694t/a。项目活性炭吸附装置可放置0.4t的活性炭，本项目预计每两个月更换一次活性炭。
表4-8  活性炭产生及更换一览表

序号

参数项目

数值/说明

1
项目活性炭装载量

0.4t/次

2
废气吸附量

0.449t/a
3
吸附比

1t活性炭吸附0.2t有机废气

4
废活性炭产生量

2.694t/a
5
活性炭更换周期

每2个月更换1次

③达标可行性分析

根据工程实践经验，建设单位严格落实上述要求后，非甲烷总烃排放低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单中标准限值要求，同时低于《大气污染物综合排放标准详解》中的说明取值。

（4）废气监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目运营期废气的环境监测计划，具体详见表4-8。

表4-8  废气常规监测计划

监测项目
监测项目
监测负责单位
监测频次
监测点位
废气
DA001
非甲烷总烃
委托专业监测单位
一年一次

排气筒出口
厂界
非甲烷总烃
委托专业监测单位
一年一次

上风向3个点，下风向1个点
厂内监控点
非甲烷总烃

委托专业监测单位
一年一次

车间内选3个点
2、废水

（1）污染源分析

①生产废水
本项目软水生产能力为3m³/h的软水制备系统制备而成，本项目软水制备率约为75%，则约有25%的浓水产生。项目软水制备系统用水量为5450.64m³/a，最大日软水制备系统用水量为17.47m³/d。年软水量4087.2m³/a，最大日软水量13.1m³/d。浓水产生量为1363.44m³/a，最大日浓水量4.37m³/d。软水用于制备纯净水生产用水、塑料瓶清洗用水、蜂蜜罐清洗用水。浓水属于清净下水，浓水直接接入排至市政管网内进入泰宁县污水处理厂。浓水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷。参照国龙（宁德）生物技术有限公司浓水监测报告（详见附件8）及类比同类型项目，本次评价浓水各污染物取值为COD：4mg/L、BOD5：0.8mg/L、NH3-N：0.025mg/L、TN：0.15mg/L、TP：0.07mg/L、SS：10mg/L。

表4-9  项目浓水浓度类比可行性分析

项目

国龙（宁德）生物技术有限公司

本项目

软水制备能力

5m³/h

3m³/h

软水处理工艺

石英砂过滤-活性炭过滤-保安过滤-反渗透过滤
石英砂过滤-活性炭过滤-保安过滤-反渗透过滤

排放方式

直接排放市政污水管网
直接排放市政污水管网
类比可行分析

类比项目软水制备处理工艺与本项目一致，国龙（宁德）生物技术有限公司产生的浓水浓度具有可类比性

纯净水生产用水使用软水，根据业主提供的资料可知，每瓶蜂蜜水需要300ml的纯净水，每小时可生产3200瓶，每天生产10小时，故纯净水生产用水量为9.6m³/d（2995.2m³/a）。纯净水全部进入产品。

塑料瓶清洗用水使用软水，根据设备商提供数据洗瓶机耗水量：0.3吨/小时-0.5吨/小时，项目清洗塑料瓶为300ml，是洗瓶机最小可清洗瓶型，故本评价按最低0.3吨/小时计算，每天清洗10小时。故塑料瓶清洗用水量为3m³/d（936m³/a）。排放系数取0.9，则项目塑料瓶清洗废水量约2.7m³/d（842.4m³/a）。洗瓶废水和洗罐废水通过沉淀处理后与软水制备产生的浓水直接通过市政管网进入泰宁县污水处理厂。参照国龙（宁德）生物技术有限公司洗瓶废水监测报告（详见附件8）及类比同类型项目，本次评价洗瓶废水各污染物取值为COD：14.8mg/L、BOD5：5mg/L、NH3-N：0.05mg/L、TN：0.45mg/L、TP：0.03mg/L、SS：50mg/L。
蜂蜜罐清洗用水使用软水，项目仅使用一个1m³的蜂蜜罐，项目每天生产结束后使用高压水枪对蜂蜜罐进行一次清洗。根据业主提供的资料可知，蜂蜜罐清洗用水量为0.5m³/d（156m³/a）。排放系数取0.9，则项目蜂蜜罐清洗废水量约0.45m³/d（140.4m³/a）。洗瓶废水和洗罐废水通过沉淀处理后与软水制备产生的浓水直接通过市政管网进入泰宁县污水处理厂。参照《宁夏众天蜂业生物科技有限公司蜂产品加工销售项目环境影响报告表》中数据，本次评价洗罐废水各污染物取值为COD：1000mg/L、BOD5：600mg/L、NH3-N：80mg/L、TN：90mg/L、TP：6mg/L、SS：600mg/L。

表4-10  项目洗瓶浓度类比可行性分析

项目

国龙（宁德）生物技术有限公司

本项目

洗瓶种类

200mlPet瓶
300mlPet瓶
洗瓶量

1亿瓶/年
998.4万瓶/年
洗瓶设备

自动洗瓶机
翻转式洗瓶机
类比可行分析

项目清洗种类相似，使用类似的洗瓶机对Pet瓶进行清洗，产生的洗瓶浓度具有可类比性

表4-11  项目洗罐浓度类比可行性分析

项目

宁夏众天蜂业生物科技有限公司
本项目

生产产品

年生产各类蜂产品500吨

年产998.4万瓶蜂蜜水

生产工艺

原蜜-过滤-灌装
成品蜜-灌装蜜头
洗罐成分

残留蜂蜜
残留蜂蜜
废水污染因子

COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、总氮
COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、总氮
类比可行分析

项目清洗罐体均为蜂蜜罐，里面均仅残留蜂蜜，产生的洗罐废水浓度具有可类比性

表4-12  项目洗瓶废水和洗罐废水进入沉淀池中各污染物产生情况统计

类别

废水量（m³/a）

污染物

COD

BOD5
NH3-N

SS
总氮

总磷

生产废水

洗瓶废水

842.4
产生浓度（mg/L）
14.8
5

0.05
50
0.45
0.03
年产生量（t/a）
0.01247 
0.00421 
0.00004 
0.04212 
0.00038 

0.00003 

洗罐废水
156
产生浓度（mg/L）
1000
600
80
600
90
6
年产生量（t/a）
0.15600 
0.09360 
0.01248 
0.09360 
0.01404 

0.00094 

合计

998.4
产生浓度（mg/L）
168.7375
97.9688 
12.5422 
135.9375
14.4422 

0.9628 

年产生量（t/a）
0.16847 
0.09781 
0.01252 
0.13572 
0.01442 

0.00096 

表4-13  项目洗瓶废水和洗罐废水产排情况统计

污染物
COD

BOD5
NH3-N

SS

总氮

总磷

产生浓度（mg/L）
168.7375
97.9688 
12.5422 
135.9375
14.4422 

0.9628 

年产生量（t/a）
0.16847 
0.09781 
0.01252 
0.13572 
0.01442 

0.00096 

沉淀池后
排放浓度（mg/L）
168
97
12
67
14.4422 
0.9628 
年排放量（t/a）
0.1677 

0.0968 

0.0120 

0.0669 

0.01442 
0.00096 
污水处理厂后
排放浓度（mg/L）
50
10
5
10
15
8
年排放量（t/a）
0.0499 

0.0100 

0.0050 

0.0100 

0.015
0.008
污水排放量（m3/a）

998.4

表4-14  项目浓水产排情况统计

污染物
COD

BOD5
NH3-N

SS

总氮

总磷

产生浓度（mg/L）
4

0.8
0.025
10
0.15
0.07
年产生量（t/a）
0.0055 

0.0011 

0.0000 

0.0136 

0.0002 
0.0001 
污水处理厂后
排放浓度（mg/L）
50
10
5
10
15
8
年排放量（t/a）
0.0682 

0.0136 

0.0068 

0.0136 

0.0205 

0.0109 

污水排放量（m3/a）

1363.44

②生活污水
根据业主提供的资料，本项目职工人数10人（包括生产人员、管理人员等），员工均不住在厂内，根据《福建省地方标准行业用水定额》（DB35/T772—2023），本评价不住厂生活用水定额按50L/人·班计，年工作日按全年营业312天计，则本项目职工生活用水量约为0.5m³/d（156t/a），排放系数取0.8，则项目生活污水产生量约0.4m³/d（124.8m³/a）。参照《给排水设计手册》及《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，项目生活污水的污染物浓度值为COD：400mg/L、BOD5：200mg/L、SS：220mg/L、NH3-N：40mg/L、总氮：45mg/L、总磷：5mg/L。生活污水经过化粪池处理排入市政污水管网，最终由泰宁县污水处理厂处理达标排放。

表4-15  项目生活污水污染物产排情况一览表

污染物
COD

BOD5
NH3-N

SS

总氮

总磷

产生浓度（mg/L）
400

200

40

220

45
5

年产生量（t/a）
0.1680 

0.0840 

0.0168 

0.0924

0.0189

0.0021

化粪池后
排放浓度（mg/L）
260

130

40

143

26
3

年排放量（t/a）
0.1092 

0.0546 

0.0168 

0.0601

0.01092

0.00126

污水处理厂后
排放浓度（mg/L）
50
10
5
10
15
0.5
年排放量（t/a）
0.021
0.0042
0.0021
0.0042
0.0063

0.00021

污水排放量（m3/a）

420

表4-16  废水类别、污染物及污染治理措施信息表
废水

类型
污染治理措施
排放去向
排放方式
排放规律
排放口名称
排放口类型
排放口地理坐标
污染治理设施名称
是否为可行技术
污染物治理设施地理坐标
生活

污水
化粪池
是
(117°8 ′49.005″E,26°56′38.784″N)
泰宁县污水处理厂

间接排放

间接排放，流量不稳定，但有周期性规律
DW001

生活污水及生产废水排放口

(117°8 ′50.579″E,26°56′37.606″N)
洗瓶废水、洗罐废水

沉淀池

是

(117°8′49.77E″,26°56′39.151″N)
浓水

/
/

/
（2）环境影响分析
①评价等级的判定

项生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准，氨氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）后排入市政污水管网最终进入泰宁县污水处理厂统一处理。洗瓶废水和洗罐废水通过沉淀处理后与软水制备产生的浓水直接达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准，氨氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）后排入市政污水管网最终进入泰宁县污水处理厂统一处理。本项目采用雨污分流的排水体制，分设雨水管道及污水管道。根据HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则地表水环境》表1，本项目地表水环境影响评价项目类别为三级B。

②废水产生量核算及水质分析

根据工程分析，本项目生活污水经化粪池处理后通过市政管网进入泰宁县污水处理厂，洗瓶废水和洗罐废水通过4m³沉淀池处理后与软水制备产生的浓水直接通过市政管网进入泰宁县污水处理厂。项目主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷。生活污水产生量为420m3/a，浓水产生量为1363.44m3/a，洗瓶废水及洗罐废水产生量为998.4m3/a。
③项目废水处理措施及可行性分析

Ⅰ与市政管网的衔接性
本项目属于泰宁县污水处理厂的服务范围，项目所处的大洋坪工业区内道路均已敷设雨水管网和污水管网，并与区域市政管网相衔接，项目所在区域的市政雨、污水管网已完备，可确保大洋坪工业区内各企业的污废水正常排入市政雨污管网。
Ⅱ项目废水排入泰宁县城区污水处理厂的可行性
泰宁县污水处理厂为城市二级污水处理厂，位于城区及百竹园的对岸、杉溪河下游，占地面积约5000m2。泰宁县城区污水处理厂总规模为3万m3/d，其中一期工程已按1.0万m3/d规模进行设计并已建成投产，工艺采用改造型四沟式氧化沟+汽水反冲洗工艺处理系统，一期工程污水处理设计出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。二期工程也已按1.0m3/d规模进行设计并建成投产，工艺采用改良型卡式氧化沟+气水反冲洗工艺处理，二期工程污水处理设计出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
A、废水水质的影响
项目运营期外排污废水主要为生活污水和生产废水，由于项目生活废水、生产废水所含的污染因子浓度低，污染物成分简单，不含有腐蚀成分，污水的可生化性提高，区内生活污水经过化粪池处理后，洗瓶废水和洗罐废水经过沉淀池处理后，出水水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996)表4三级标准要求后（其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值)，且不含有毒污染物成分，项目污水排放不会对泰宁县污水处理厂负荷和处理工艺产生影响，也不会对城市污水管道产生腐蚀影响。因此，从废水水质方面考虑，项目产生的废水经过预处理后排入泰宁县污水处理厂处理是可行的。
B、废水水量的影响
本项目全厂废水排放量为2471.04m³/a（7.92m³/d），而泰宁县污水处理厂的处理规模现状为2.0万m³/d，远期规划为3.0万m³/d。目前泰宁县污水处理厂实际处理量为1.3万m³/d，污水处理厂有一定的剩余容量满足本项目的需求，项目污水所占比例很小，仅占总处理量0.06%，占剩余处理能力的0.11%，排入后不会对其处理能力等产生冲击。

综上所述，本项目的生活污水经化粪池处理后，洗瓶废水和洗罐废水经过沉淀池处理后，可符合泰宁县城区污水处理厂的进水水质要求。由于该项目废水主要为生活污水及生产废水，生活污水及生产废水可生化性强，污水排放不会对处理工艺产生影响，因此，从泰宁县城区污水处理厂的服务范围、处理工艺、处理能力要求上分析，项目的废水排入泰宁县城区污水处理厂进行集中处理是可行的，不会对当地地表水环境造成明显的影响。
（3）污染治理措施评述

生活废水经化粪池处理后，洗瓶废水和洗罐废水经沉淀池处理后，浓水废水均水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3196-2015）表1中B标准后纳入市政污水管网，经泰宁县污水处理厂集中处理。

三格化粪池工作原理：粪便由厕所管道进入第一池，池内粪便产生沼气开始发酵分解，因比重不同粪便可分为三层，上层为比较浓的粪渣垃圾，下层为块状或颗粒状粪渣，中层为比较清的粪液，在上层粪便和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过化粪管流到第二格池，第二格池内再发酵分解沉淀后溢流到第三格，第三格池再经过沉淀过滤后清水排放。第1池、第2池、第3池的容积比应为2：1：3，粪便在第一池需停留20天，第二池停留10天，第三池容积至少是二池之和。

沉淀池主要依靠重力沉降作用完成固液分离。污水经进水导流设施均匀布水、消减流速后平稳进入沉淀区，水中絮体等悬浮固体因密度大于水体，在缓慢水流中逐步向下沉降，聚集于池底形成污泥层。上层澄清水体沿出水堰均匀溢流排出。该设备可有效去除水中悬浮物，降低水体浊度。

（4）废水监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目运营期废水的环境监测计划，具体详见表4-17。

表4-17  废水常规监测计划

监测项目
监测项目
监测负责单位
监测频次
监测点位
废水
总排放口

流量、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N

委托专业机构

1次/年
总排放口

2、噪声

（1）污染源分析

项目运营期噪声污染源主要为原水增压泵、空压机、吹瓶机等设备运转时产生的机械噪声，本项目具体噪声源详见表4-18。

表4-18  项目主要生产设备噪声级一览表
设备名称
数量
测距

每台设备噪声级

原水增压泵

1台

1m

70
石英砂过滤器

1台

1m

75
活性炭过滤器

1台

1m

75
精密过滤器

1台

1m

75
二级3T吨反渗透系统

1台

1m

70
空压机

1台

1m

70
吹瓶机

1台

1m
75
蜂蜜搅拌罐

2台

1m

70
输送泵

2台

1m
60
翻转式洗瓶机

1台

1m
70
灌水机

1台

1m
70
旋中盖机

1台

1m

70
伺服灌蜜机

1台

1m

70
旋顶盖机

1台

1m

70
激光喷码机

1台

1m

75
双面不干胶贴标机

1台

1m

75
灯检机

1台

1m

70
纸箱封箱机

1台

1m

75
（2）环境影响分析
项目50m范围内无声环境保护目标，为了评价项目厂界噪声达标情况，将噪声源作点声源处理，考虑车间内噪声向车间外传播过程中，近似地认为在半自由场中扩散。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的方法，噪声预测模式如下：

①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：
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式中：Leqg—声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时间段内的运行时间，s。

②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：
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式中：Leqg —声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)。

③只考虑几何发散衰减时，点声源在预测点产生的A声级计算公式：
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式中：Lp（r）——距离为r处的声级，dB（A）；

Lp（r0）——参考距离ro处的声级，dB（A）

r0     ——Lpo噪声的测点距离（5米或1米），m。

△L  ——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB（A）。

在采取降噪措施后，运营期设备噪声对厂界噪声的贡献值见下表4-19。


	运营期环境影响和保护措施
	表4-19  项目噪声源强调查清单（室内声源）
序号

建筑物名称

声源

名称 

型号 

声源源强（任选一种） 

声源控制措施 

空间相对位置/m 
距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声

（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m） 
声功率级/dB(A)
X

Y

Z

声压级/dB(A)

建筑物外距离/m

1

软水制备间

原水增压泵

点源

70/1
77.84

减振、消声

-24

-45

3.19

9.71

60.47 

昼间
15

39.02 

1

2

石英砂过滤器

点源

75/1

82.84

减振
-24

-47

3.19

9.71

65.47 

昼间
15

44.02 

1

3

活性炭过滤器

点源

75/1

82.84

减振
-24

-46

3.19

9.71

65.47 

昼间
15

44.02 

1

4

精密过滤器

点源

75/1

82.84

减振
-25

-49

3.19

9.71

65.47 

昼间
15

44.02 

1

5

二级3T吨反渗透系统

点源

70/1

77.84

减振
-27

-51

3.19

9.71

60.47 

昼间
15

39.02 

1

6

空压机

点源

70/1

77.84

减振、消声

-20

-46

3.19

9.71

60.47 

昼间
15

39.02 

1

7

生产

车间
吹瓶机

点源

75/1

82.84

减振
8

-39

3.19

29.2

65.09 

昼间
15

44.02 

1

8

蜂蜜搅拌罐

点源

70/1

77.84

减振
32

-35

3.19

29.2

60.09 

昼间
15

39.02 

1

9

蜂蜜搅拌罐

点源

70/1

77.84

减振
30

-35

3.19

29.2

60.09 

昼间
15

39.02 

1

10

输送泵

点源

60/1

67.84

减振、消声
29

-33

3.19

29.2

50.09 

昼间
15

29.02 

1

11

输送泵

点源

60/1

67.84

减振、消声
31

-32

3.19

29.2

50.09 

昼间
15

29.02 

1

12

翻转式

点源

70/1

77.84

减振
13

-40

3.19

29.2

60.09 

昼间
15

39.02 

1

13

灌水机

点源

70/1

77.84

减振
18

-44

3.19

29.2

60.09 

昼间
15

39.02 

1

14

旋中盖机

点源

70/1

77.84

减振
16

-39

3.19

29.2

60.09 

昼间
15

39.02 

1

15

伺服灌蜜机

点源

70/1

77.84

减振
16

-37

3.19

29.2

60.09 

昼间
15

39.02 

1

16

旋顶盖机

点源

70/1

77.84

减振
10

-35

3.19

29.2

60.09 

昼间
15

39.02 

1

17

激光喷码机

点源

75/1

82.84

减振
-1

-31

3.19

29.2

65.09 

昼间
15

44.02 

1

18

激光喷码机

点源

75/1

82.84

减振
-2

-31

3.19

29.2

65.09 

昼间
15

44.02 

1

19

激光喷码机

点源

75/1

82.84

减振
-3

-31

3.19

29.2

65.09 

昼间
15

44.02 

1

20

双面不干胶贴标机

点源

75/1

82.84

减振
-5

-28

3.19

29.2

65.09 

昼间
15

44.02 

1

21

灯检机

点源

70/1

77.84

减振
6

-17

3.19

29.2

60.09 

昼间
15

39.02 

1

22

纸箱封箱机

点源

75/1

82.84

减振
11

-11

3.19

29.2

65.09 

昼间
15

44.02 

1
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	在采取降噪措施后，项目运营过程设备噪声对厂界噪声的贡献值见下表 4-20。

表4-20  厂界噪声预测结果  单位：dB(A)

编号

测点位置

影响贡献值

等效到室外声源与厂界的距离

标准值昼间

达标情况

1

东侧厂界

45.62
1m
（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（昼间≤65、夜间≤55）
达标

2

南侧厂界

53.14
1m
达标

3

西侧厂界

52.26

1m
达标

4

北侧厂界

49.18
1m

达标

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），预测和评价内容为建设项目在运营期厂界的噪声贡献值以及声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值，评价其超标和达标情况。项目厂界外50m范围内无声环境保护目标分布，且项目夜间不进行生产，因此本项目厂界的噪声的达标情况根据厂界贡献值来评价。

本项目对高噪声设备采取有效的降噪措施后，项目厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
（3）污染治理措施评述

为了确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，建设单位应采取如下环保治理措施：

①合理安排运营时间，尽可能避免大量高噪声设备同时运营；

②对于噪声相对较大的设备、车间要选用隔声及消声性能较好的建筑材料，操作室采用双层复合板、隔声门窗密封装置，以减轻噪声对操作人员的危害和对环境的影响；

③加强对高噪声设备的管理和维护。随着使用年限的增加，有些设备噪声可能有所增加，故应在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护。玻璃窗等如发现破碎应及时修补，减少噪声透射；

④做好厂房及厂界附近的环境绿化，达到美化、降噪目的。车间布置时，将噪声较大的设备摆放至远离居民区处，减少噪声对居民点的影响；

⑤控制声源，维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常时噪声往往增高的现象发生。

通过以上降低噪声源强和控制噪声声波传播途径等措施能确保厂界噪声达标排放。因此，本项目的噪声治理措施技术上可行。

（4）噪声监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）本项目运营期噪声的环境监测计划，具体详见表4-21。

表4-21  噪声常规监测计划

监测项目
监测项目
监测负责单位
监测频次
监测点位
噪声
等效连续A声级
委托专业监测单位
每季度一次
厂界
4、固体废物
（1）污染源分析

①一般工业固体废物

Ⅰ水处理车间产生的废石英砂、废活性炭、废渗透膜、废保安过滤器
软水制备及污水处理站运行过程中，产生废石英砂、废活性炭、废渗透膜、废保安过滤器，产生量约为0.5t/a，每年更换一次，每次厂家更换后，由厂家回收处理，厂区不进行暂存。
Ⅱ废塑料瓶
项目吹瓶工序会产生的废塑料瓶，每个瓶胚重量约为26g，废塑料瓶约6000个，项目废塑料瓶产生量约为0.15t/a，收集于一般固废暂存间后外售进行综合利用。

Ⅲ不合格品

项目检验工序会产生不合格品，项目不合格品产生量约为0.1t/a，收集于一般固废暂存间后外售进行综合利用。

Ⅳ废标签

项目贴标工序会产生的废标签，项目废标签产生量约为0.01t/a，收集于一般固废暂存间后外售进行综合利用。

Ⅴ废蜜头、废上盖、废大盖

项目旋封工序会产生的废蜜头、废上盖、废大盖，项目废蜜头、废上盖、废大盖产生量约为0.15t/a，收集于一般固废暂存间后外售进行综合利用。

Ⅵ废包装物

项目包装工序会产生的废包装物，项目废包装物产生量约为0.1t/a，收集于一般固废暂存间后外售进行综合利用。

②危险废物
Ⅰ废活性炭
本项目采用二级蜂窝状活性炭作为吸附剂，根据《吸附法工业有机废气治理技术规范》（HJ2026-2013）要求，蜂窝活性炭和蜂窝分子筛的横向强度应不低于0.3MPa，纵向强度应不低于0.8Ma，蜂窝活性炭的BET比表面积应不低于750m²/g，蜂窝分子筛的BET比表面积应不低于350m²/g，气体流速宜低于1.15m/s，每1.0kg活性炭纤维吸附有机废气的平衡量为0.43～0.61kg，根据《关于指导大气污染治理项目入库工作的通知》（粤环办〔2021〕92号）附件1《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行)》，“建议直接将“活性炭年更换量×活性炭吸附比例”（颗粒炭取值10%，纤维状活性炭取值15%；二级蜂窝状活性炭取值20%）作为废气处理设施VOCs削减量”。本项目按1t活性炭附0.2t有机废气计算，根据分析，项目活性炭产生量约2.245t/a。项目活性炭吸附装置可放置0.3t的活性炭，本项目预计每两个月更换一次活性炭。

Ⅱ废矿物油

本项目机械设备使用的矿物油一年更换两次，根据建设单位提供的资料，每年约产生0.5t的废矿物油。对照《国家危险废物名录》（2021年版），废矿物油属于危险废物，废物类别HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物）。暂存于危险废物贮存库，定期由有资质单位处置。

Ⅲ废矿物油桶
本项目涉及的废矿物油桶，根据建设单位提供资料，此类固废产生量约为0.01t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年版），废矿物油桶属于危险废物，废物类别HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物）。暂存于危险废物贮存库，定期由有资质单位处置。
项目危险废物汇总见表4-22。

表4-22  危险废物汇总表

危废名称

危废类别

危废代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

主要

成分

有害

成分

产废

周期

危险特性

污染防治措施

废活性炭

HW49

900-039-49

2.245
有机废气治理

固态

活性炭、非甲烷总烃

非甲烷总烃

1次/两个月

T

收集贮存于危险废物贮存库，委托有资质单位处置

废矿物油

HW08
900-249-08
0.5
废矿物油

液态

废矿物油

废矿物油

1次/年
T

废矿物油桶

HW08
900-249-08

0.05

废矿物油桶

固态
废矿物油桶

废矿物油

1次/年
T

③生活垃圾
生活垃圾：按G=K·N计算

式中：G——生活垃圾产量（kg/d）；

      K——人均排放系数（kg/人·d），不住宿员工按0.5kg/人·d计；

      N——人口数（人）。

该厂有员工10人，则生活垃圾每天产生量为5kg/d（约1.56t/a）。由环卫部门统一清运。
综上所述，项目运营期产生的固体废物情况详见表4-23。

表4-23  项目固废产生情况及处置方式一览表

固废种类

废物类别

废物代码

产生量

排放量

最终处置方式

水处理车间产生的废石英砂、废活性炭、废渗透膜、废保安过滤器
一般固废

--
0.5t/a

0 t/a

每年更换一次，每次厂家更换后，由厂家回收处理，厂区不进行暂存。
废塑料瓶

一般固废

--

0.15t/a
0 t/a

收集于一般固废暂存间后外售进行综合利用

不合格品

一般固废

--

0.1t/a

0 t/a

废标签

一般固废

--

0.01t/a

0 t/a

废蜜头、废上盖、废大盖

一般固废

--

0.15t/a
0 t/a

废包装物

一般固废

--

0.1t/a

0 t/a

废活性炭

HW49

900-039-49

2.245t/a

0t/a

暂存于危险废物贮存库，定期由有资质单位处置
废矿物油

HW08
900-249-08
0.5t/a
0t/a
废矿物油桶

HW08

900-249-08

0.01t/a
0t/a
生活垃圾

生活垃圾

--

1.56t/a

0t/a

环卫部门统一清运处置
（2）环境影响分析
①生产固废

项目工业固体废物对周边环境的影响主要是项目运营期。
本评价要求项目内一般工业固废贮存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等国家的固废贮存、堆放污染控制等有关标准，建有围墙和顶棚，以防日晒、风吹、雨淋，地面应做防渗处理。

②危险废物
本项目危险废物为定期更换的废活性炭、废矿物油，收集存于危险废物贮存库内，定期由有资质的危险废物处置单位统一处置。危废处置要求如下：
Ⅰ产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。
Ⅱ产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。
Ⅲ禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动。应和有资质单位签订合同。
Ⅳ危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。

Ⅴ危险废物贮存
a.一间危险废物贮存库（危险废物贮存库面积5m2）。
危险废物堆放场应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）有关规定：
A.按GB15562.2《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。本项目危险固废产生量较小，可按要求设定分类暂存区，危险废物贮存库面积约为5m2，周边设置警示标志。
B.必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。
C.采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
D.要有隔离设施或其他防护栅栏。
E.应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有报警装置和应急防护设施。
b.危险废物贮存库由专人管理；管理人员必须对入库和出库的危废种类、数量造册登记，并填写交接记录，由入库人、管理人、出库人签字，防止危废流失。根据危废性质确定危废暂存时间。
Ⅵ转移危险废物，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该危险废物。未经批准的，不得转移。转移危险废物途经移出地、接受地以外行政区域的，危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门应当及时通知沿途经过的设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门。
Ⅶ运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。
Ⅷ危废由有该类别危险固废处理资质单位运输和处置。项目产生的危险废物均可得到妥善处置，不会造成二次污染。
项目危险废物贮存库的相关设置情况见表4-24。

表4-24  本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表
序号
贮存场所（设施）名称
危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码
位置
占地面积
贮存方式
贮存
能力
贮存
周期
1

危险废物贮存库

废活性炭

HW49

900-039-49

厂房内东侧

5m2
桶装
2.0t

1年

2

危险废物贮存库

废矿物油

HW08
900-249-08
桶装
1年

3

危险废物贮存库

废矿物油桶

HW08
900-249-08

桶装

1年

③生活垃圾

项目内职工产生的生活垃圾应采取分类收集，并委托环卫部门统一外运处置。

综上所述，该项目产生的固体废弃物基本上得到了综合利用和有效处置，对环境的影响较小。

（3）污染治理措施评述

①一般工业固废

项目生产过程中产生的边角料属于一般性固废，且回收可利用价值高，经收集后由相关单位回收。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定，项目一般固体废物临时堆放场应做到以下几点：
Ⅰ贮存场所位于车间内，为防风防雨封闭式；
Ⅱ为了便于管理，贮存场应按GB15562.2要求设置环境保护图形标志；
Ⅲ做明显的标志，对不同的固废进行分类堆放，禁止危险废物和生活垃圾混入。
②危险废物

建设单位拟在厂房外设置专门的防风防雨防渗漏危险废物贮存间，废活性炭、废矿物油、废胶桶、废油墨桶、废矿物油桶均须全部委托有资质单位进行安全处置。危险废物贮存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的标准要求。
Ⅰ危险废物贮存间应设置明显的专用标志，危险废物贮存间内各种危险废物均分类堆放在各自的堆放区域内，不同性质的危险废物存放于不同的容器，各容器都必须按GB15562.2的规定设置警示标志，各堆放区之间均保持一定的间距，可以保证空气畅通。
Ⅱ贮存间内地面基础及内墙均采取防渗措施（其中内墙防渗层做到0.5m高），地面、地沟及集水池均做防腐处理。
Ⅲ贮存间防火等级按可燃固体设计，并采取全面通风措施，设置安全照明设施，配备干粉灭火器，车间外设置室外消火栓。
Ⅳ建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位的名称。必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。
Ⅴ危险废物的收集运输采用专用密闭容器盛放，定期由危废处置单位采用专用车辆外运处置，运输过程需防止洒落。

③生活垃圾

员工产生的生活垃圾统一交由当地环卫部门处置，对环境影响很小。

综上分析可知，本项目固体废物采取的措施可行。

5、地下水、土壤

（1）污染源及污染途径分析

通过工程分析，本项目运营期对地下水、土壤的污染源为生产车间、危险废物贮存库；主要污染物类型及污染途径为生产装置或储存装置损坏，导致生产所用的物质泄漏，各类危险废物出现泄漏、下渗等。

（2）污染防治措施

根据地下水、土壤污染源，以上重点污染防治区均按相应标准设计、施工并做好防渗措施，能有效降低对土壤、地下水的污染影响。此外，建设单位在项目运行期还应充分重视其自身环保行为，将从源头控制、过程防控、分区防控方面进一步加强对土壤环境的保护措施。

源头控制：在物料输送和贮存过程中，加强跑冒滴漏管理，降低物质泄漏和污染土壤环境的隐患。

过程防控：本项目定期更换的废活性炭、废矿物油，属于危险废物，危险废物贮存库设置硬化地面并设置围堰或托盘；根据分区防渗原则，危险废物贮存库等通过分区防渗和严格管理，地面防渗措施满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定的防渗要求。

分区防控措施：为了进一步减少项目运行对地下水环境的污染影响，按照分区防控的要求对全厂进行分区防渗，全厂划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区；对于重点防渗区，项目应重点监控，加强巡查、维护，防止发生地下水污染风险。

①重点防渗区

需采取重点防渗的区域有：危险废物贮存库。重点防渗区地面采用防渗混凝土+环氧树脂地坪漆进行防渗，要求能满足重点防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。

②一般防渗区

需采取一般防渗的区域有：生产车间。一般防渗区地面采用抗渗等级不低于P6的抗渗混凝土硬化，要求能满足一般防渗技术要求：等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。

③简单防渗区

除重点防渗区、一般防渗区外的厂内区域需进行一般防渗，一般防渗要求采用混凝土进行地面硬化即可。

表4-25  项目防渗分区及采取的防渗措施一览表

序号

区域

防渗分区

防渗措施要求

1

危险废物贮存库

重点防渗区

等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s

2

生产车间

一般防渗区

等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s

3

原料存放区、成品存放区域及一般固废暂存间

简单防渗区

地面混凝土硬化

6、 环境风险

风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，对建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的对人身安全与环境的影响和损害程度，提出合理可行的防范、减缓和应急措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。本次评价内容为风险识别、最大可信事故及源项分析、风险管理及减缓风险措施等。
（1）评价依据

①风险调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，并结合《企业突发环境事件风险分级方法》附录A突发环境事件风险物质及临界量清单，对本项目进行对照识别，本项目涉及的风险物质是矿物油。本项目环境风险物质危险性识别见表4-26。

表4-26  项目涉及的化学品危险性识别表
物质

名称

有毒物质识别

易燃物质识别

爆炸物质识别

识别界定

特征

结果

特征

结果

特征

结果

矿物油

LD50：无资料；

LC50：无资料

不属于毒性物质

闪点210℃

可燃

物质

无特殊燃爆特性

不属于爆炸性物质

可燃物质

②风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表4-27确定环境风险潜势。

表4-27  建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度（E）

危险物质及工艺系统危险性（P）

极高危害（P1）

高度危害（P2）

中度危害（P3）

轻度危害（P4）

环境高度敏感区（E1）

Ⅳ+

Ⅳ

Ⅲ

Ⅱ

环境中度敏感区（E2）

Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

环境低度敏感区（E3）

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

注：Ⅳ+为极高环境风险。

③环境风险潜势判断

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169—2018）对项目使用的化学品进行环境风险潜势判断，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：
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式中：q1, q2, …, qn——每种危险物质的最大储存量，t；

      Q1, Q2, …, Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。当 Q≥1时，将Q值划分为：

(1)1≤Q＜10；（2)10≤Q＜100；（3)Q≥100。

对照附录B突发环境事件风险物质及临界量清单，结合各风险物质的最大储存量，则本项目环境风险物质相对应的临界量见表4-28。

表4-28  项目环境风险物质数量与临界量比值

风险物质

最大贮存量q（t）

临界量Q（t）

qi/Qi

矿物油
0.2
2500
0.00008

废矿物油

0.5
2500

0.0002

合计

0.00028
通过上表可知，计算得到公司环境风险物质在厂界内的最大存在总量与其临界量的比值Q为0.00028（Q＜1）。
表4-29  评价工作等级划分
环境风险潜势
IV/IV+

III
II
I
评价工作等级
一
二
三
简单分析
因此，对照表4-29可知，项目风险潜势为Ⅰ的仅需要进行简单分析即可。

（2） 环境敏感目标概况

项目周边环境风险受体见表4-30。

表4-30  主要环境保护目标

环境

要素

环境保护目标名称

方位

距离

环境特征
环境功能及保护级别

大气
环境
项目厂界周边500m范围内无大气环境敏感目标

地表水环境

北溪

东侧

615m
一般景观用水
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准

声环境
项目厂界周边50m范围内无声环境敏感目标
地下水水环境
项目周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源

（3）环境风险识别
风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。生产设施风险识别范围包括主要生产设施、公用工程、环保设施、储运设施等；物质风险识别范围包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程中排放的“三废”污染物等。根据现场勘察，本项目生产过程中所涉及的物料见表4-31。

表4-31  生产过程中所涉及的物料一览表

序号

物料类别

物料名称

1

原辅材料

蜂蜜、瓶胚、蜜头等

2

燃料

/

3

中间产品

/

4

副产品

/

5

最终产品

蜂蜜水

6

污染物

废水

生活污水
废气

吹瓶废气

固废

水处理车间产生的废石英砂、废活性炭、废渗透膜、废保安过滤器、废塑料瓶、废活性炭、不合格品、废蜜头、废上盖、废大盖、废标签、废包装物、废矿物油、废矿物油桶

（4）环境风险分析
①火灾事故

火灾时，灭火会产生消防废水，处理不当，将会对地表水及地下水环境造成污染。

②废气事故排放

废气处理设施发生故障时，产生废气事故性排放。废气事故排放是事故瞬间废气处理设施发生故障导致事故有机废气等直接排入大气。当废气治理设施出现故障时，废气污染源排放量会明显增加，对厂区周围环境空气及环境敏感目标会产生一定的影响，企业必须立即停产。

③危废泄漏

废机油具有易燃性，若发生泄漏，遇明火可能会引起火灾事故；废机油含有毒有害成分，从危废贮存间搬运至危废转移车时，由于员工的搬运失误，导致危险废物掉落地上，造成泄漏事故；遇到自然灾害时，暴风骤雨将危险废物贮存库门掀开，雨水进入危废暂存仓库，造成危废浸泡、淋溶。以上危废泄漏事故均可能造成周边环境污染，影响周边环境质量。

（5）环境风险防范措施
针对项目可能存在的环境风险，采取的风险防范措施如下：

①化学品储存区、危险废物贮存库地面采取防腐防渗处理，设置围或托盘。

②严禁在生产车间内吸烟和使用明火，车间及化学品储存区内必须配备灭火设施。

③厂区配备消防砂、应急桶、应急泵、个人防护设施等应急物资储备急救箱。

④废气处理设施的相关操作人员应严格按照操作规程进行操作：每天一次对废气处理设施进行巡检，如管道是否发生泄漏、设施是否运行正常等，发现问题及时解决。

⑤按自行监测计划对废气排放浓度进行监测，保证达标排放。

⑥对职工进行岗前培训，定期组织应急演练。

（6）分析结论
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险潜势初判为Ⅰ，风险评价等级为简单分析，在采取有效环境风险防范措施后，可将风险减小到最低，控制在可接受水平，不对周围环境造成较大影响。

7、环保投资及环境经济损益分析
本项目主要环保投资见表4-32。

表4-32  环保投资一览表

项目

内容

投资（万元）
废水处理措施

三格化粪池、4m³沉淀池

10
固废处置

垃圾桶、固废暂存间（约10㎡）、危险废物贮存库（约20㎡）
5
废气处理措施

注塑废气通过顶吸集气罩收集后、移印废气顶吸集气罩收集后、灌胶废气通过直连管道收集后并入主管道统一通过二级活性炭装置处理后通过15m高DA001排气筒排放

20
噪声处理措施

隔声、减震措施

2
合计

/

37
项目环保总投资为37万元，项目如能将这部分投资落实到环保设施上，切实做到废水和废气治理达标排放，同时减少固废对周围环境的影响，将可使企业做到各种污染物达标排放。同时项目的正常运行可增加当地的劳动就业率和地方税收，具有良好的社会和经济效益。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、
名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001排气筒/

吹瓶废气
	非甲烷总烃
	吹瓶废气通过顶吸集气罩收集后通过二级活性炭装置处理后通过15m高DA001排气筒排放
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5（非甲烷总烃最高允许排放浓度≤60mg/m3）

	
	厂界无组织
	非甲烷总烃
	生产车间密闭，加强有机废气的收集；定期更换活性炭以保证处理设备达到最佳处理效果
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9（非甲烷总烃≤4.0mg/m3）

	
	厂区内
	非甲烷总烃
	
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值标准（非甲烷总烃监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3）

	地表水环境
	生活污水
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮
	生活污水经化粪池收集后排入市政污水管网，进入泰宁县污水处理厂处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准限值），即COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤45mg/L、总磷≤8mg/L、总氮≤70mg/L

	
	生产废水

（浓水、洗瓶废水、洗蜂蜜罐废水）
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮
	洗瓶废水和洗罐废水通过沉淀处理后与软水制备产生的浓水直接通过市政管网进入泰宁县污水处理厂
	

	声环境
	厂界
	连续等效A声级
	采用低噪声设备；高噪设备均置于厂房内，基础减振等
	厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)）

	电磁辐射
	——
	——
	——
	——

	固体废物
	1、项目新增设一处危险废物贮存库，位于厂房内东侧，面积约5m2；原储存间贴明显警示标志并设好围堰和地面防渗；废活性炭、废矿物油、废矿物油桶，收集存于危废间内，定期由有资质的危险废物处置单位统一处置。

2、项目新增一处一般固废暂存间，位于厂房内东侧，面积约5m2；项目一般固废主要为水处理车间产生的废石英砂、废活性炭、废渗透膜、废保安过滤器、废塑料瓶、废活性炭、不合格品、废蜜头、废上盖、废大盖、废标签、废包装物，统一分类收集后定期外售给生物质燃料加工企业综合利用。
3、设置生活垃圾桶，生活垃圾收集后委托环卫工人清理处置。

	土壤及地下水
污染防治措施
	1、控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏）；

2、针对厂区的地质环境、水文地质条件，对有害物质可能泄漏的区域采取防渗措施，阻止其渗入地下水中。

3、从源头到末端全方位采取控制措施，防止建设项目运行对地下水造成污染。

	生态保护措施
	——

	环境风险防范措施
	1、建立、完善安全管理制度，严格制定和执行相应的消防管理、安全防火培训、用火用电安全管理、灭火器材维护使用、岗位消防安全等一系列安全制度，并严格遵守执行。

2、为预防事故的发生，应成立应急事故领导小组。对员工进行岗位培训，持证上岗。经常性检测并做好值班记录，实行岗位责任制。

3、加强作业现场的安全管理，很多火灾的出现都是由于对作业现场的监管不力。

4、设立安全标识、规范安全操作，在作业区等生产现场设置事故照明、安全疏散指示标志。

灭火设施：应按照规范要求备足灭火器材及消防灭火沙等用品。消防器材要做到“三保证”，即一保证数量充足，二保证种类齐全，三保证使用有效。

	其他环境管理要求
	1、 排污口规范化管理
一切排污单位的污染物排放口（源）必须实行规范化整治，按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）及其修改单的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。一般性污染物排放口（源）可设置提示性环境保护图形标志牌，排污口可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌。要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色用绿色，图形颜色用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。

表5-1  各排污口（源）标志牌设置示意图

  排放部位

项目

污水

排放口

废气

排放口

噪声

排放源

一般工业固废

危险废物

图形符号
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形状

正方形

边框

正方形

边框

正方形

边框

三角形

边框

三角形

边框

背景颜色

绿色

绿色

绿色

黄色

黄色

图形颜色

白色

白色

白色

黑色

黑色

2、 环保竣工验收内容

根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第682号，以下简称《条例》，自2017年10月1日起施行），《建设项目环境保护管理条例》第十七条修改为“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”，因此自2017年10月1日起取消“建设项目竣工环境保护验收”行政审批事项，环保设施竣工验收主体由环保部门转为建设单位，建设单位需自行验收，在验收过程中与环评单位、环保施工单位、环保设计单位、监测单位、专家等共同组成验收组对项目进行竣工环保验收，进一步强化了建设单位的环境保护“三同时”主体责任。
根据《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号，自2017年11月22日起施行），建设项目需要配套建设水、噪声或者固体废物污染防治设施的，应依法对建设项目水、噪声或者固体废物污染防治设施进行验收。编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。
3、 排污许可管理
本项目主要从事蜂蜜水加工，项目涉及塑料瓶制造及饮料制造，年产塑料瓶约259.74吨，小于1万吨，属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中十、酒、饮料和精制茶制造业15-22.饮料制造152；二十四、橡胶和塑料制品业29-62.塑料制品业292的其他，本项目实行排污许可登记管理；因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可登记。

表5-2  固定污染源排污许可分类管理名录

       行业类别

项目类别

重点管理
简化管理
登记管理
十、酒、饮料和精制茶制造业15
22
饮料制造152
/

有发酵工艺或者原汁生产的
其他
二十四、橡胶和塑料制品业29

62
塑料制品业292

塑料人造革、合成革制造2925

年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929

其他

4、环保信息公开要求
根据《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第24号），企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，排污单位应当公开以下信息：
（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；
（2）排污信息，包括主要污染物及其他污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；
（3）防治污染设施的建设和运行情况；
（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；
（5）其他应当公开的环境信息；
列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。
建设单位应按照上述要求公开建设项目的相关信息，采取的信息公开途径可包括：①公告或者公开发行的信息专刊；②广播、电视等新闻媒体；③信息公开服务、监督热线电话；④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。
5、退役期环境影响
项目所使用的原料可返回原厂家或出售给其他企业，对周围环境无影响。原材料在暂保存期应设专门地点存放，专人看管。
项目退役后，其设备处置应遵循以下两方面原则：
（1）在退役时，尚不属于行业淘汰范围的，且尚符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给相应企业。
（2）在退役时，属于行业淘汰范围、不符合当时国家产业政策和地方政策中的一种，即应予以报废，设备可按废品出售给物质回收单位。本项目所使用的设备在退役后应根据上述两个原则将生产设备售给相应的企业或予以报废，出售给物资回收单位。




六、结论
	综上所述，该项目的建设符合国家有关产业和环保政策，选址可行。项目营运期对周边的水、大气、声环境的影响较小，所在区水环境、大气环境、声环境质量基本符合环境功能区划要求；在认真落实本报告提出的污染防治措施并保证其正常运行的条件下，该项目的建设对周围环境的影响是可以接受的，从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。

编制单位：福建环诺科技有限公司

编制日期：2026年7月15日




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.252t/a
	/
	0.252t/a
	+0.252t/a

	废水
	生活污水
	COD
	/
	/
	/
	0.021t/a
	/
	0.021t/a
	+0.021t/a

	
	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.0021t/a
	/
	0.0021t/a
	+0.0021t/a

	
	生产废水
	COD
	/
	/
	/
	0.1173t/a
	/
	0.1173t/a
	+0.1173t/a

	
	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.0117t/a 
	/
	0.0117t/a 
	+0.0117t/a 

	一般工业
固体废物
	水处理车间产生的废石英砂、废活性炭、废渗透膜、废保安过滤器
	/
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	+0.5t/a

	
	废塑料瓶
	/
	/
	/
	0.15t/a
	/
	0.15t/a
	+0.15t/a

	
	不合格品
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	废标签
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	废蜜头、废上盖、废大盖
	/
	/
	/
	0.15t/a
	/
	0.15t/a
	+0.15t/a

	
	废包装物
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	+0.1t/a

	危险废物
	废活性炭
	/
	/
	/
	2.245t/a
	/
	2.245t/a
	+2.245t/a

	
	废矿物油
	/
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	+0.5t/a

	
	废矿物油桶
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
新鲜水





17.97





软水制备用水





17.47





纯净水生产用水





13.1





9.6





9.6





进入产品





塑料瓶清洗用水





3





0.3





2.7





蜂蜜罐清洗用水








0.5





0.05





0.45





生活用水





0.5





0.4





0.1





化粪池





泰宁县污水处理厂





0.4





浓水





沉淀池





3.15





4.37





4.37





3.15





蜂蜜





搅拌





灌蜜





消毒





外购塑料蜜头





瓶装纯净水





外购塑料瓶胚





消毒





吹瓶





洗瓶





灌装





石英砂过滤





纯净水





原水（自来水）





检验





外购塑料瓶上盖





贴标





成品蜂蜜水





活性炭过滤





保安过滤





反渗透过滤





臭氧系统





旋封蜜头





旋封上盖





激光打码





旋封大盖





外购塑料瓶大盖





非甲烷总烃、废塑料瓶





洗瓶废水





洗罐废水





不合格品








浓水、废石英砂、废活性炭、废渗透膜、废保安过滤器





打包





废包装物





废标签





废上盖





废蜜头





废大盖





吹瓶废气





二级活性炭装置





风机





15m排气筒（DA001）





顶吸集气罩
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